| # 設計部品表のコピー (tiedm1210m000) 以前の改訂の設計部品表を同じ設計品目の新規改訂にコピーするか、または 1 つの設計品目の設計部品表 (特定の改訂のために定義されたもの) を別の設計品目改訂にコピーします。 例 設計品目 ｢タイヤ｣ の改訂 1 の設計部品表は、改訂 2 にコピーできます。同様に、改訂 1 の中の設計品目 ｢タイヤ｣ は、改訂 2 にコピーできます。 関連トピック 設計データ管理の要約 参照指示の概要 設計品目の改訂 コピーする設計品目の改訂 設計品目 コピーする設計品目 参照指示をコピー このチェックボックスがオンの場合、コピー元設計部品表の参照指示がコピー先設計部品表にコピーされます。 代替資材をコピー このチェックボックスがオンの場合、 LN は代替資材もコピーします。 代替資材を表示するには、設計部品表別使切資材および代替材料 (tiedm2115m000) セッションを使用します。 使切資材のコピー このチェックボックスがオンの場合、 使切資材もコピーされます。 使切資材を表示するには、設計部品表別使切資材および代替材料 (tiedm2115m000) セッションを使用します。 コピー クリックすると、このセッションで定義したデータがコピーされます。 |