| # オーダ検査 (qmptc1620m000) セッションの目的: 検査オーダをオーダ検査にリンクします。 関連トピック 初回品検査 初回品検査の導入 発生元 検査オーダが関係する統合モジュールまたは統合パッケージ 発生元オーダ 検査の発生元のオーダ番号 発生元オーダライン 検査オーダのリンク先のオーダの位置番号。これは、販売オーダラインまたは購買オーダラインの位置番号であるか、部品表内の位置番号です。 発生元オーダ 検査オーダの連番で、この連番を基準に複数のサンプルについて特徴がテストされます。 作業 作業コード。 検査 特定の検査オーダに生成された検査オーダライン。このラインは、標準テスト手順にリンクされたテストグループについて維持される特徴に対応します。 検査ライン 実行される検査の連番。 状況 検査オーダの現行状況 ロジスティックデータ 取引先 取引先の固有コード。 説明 コードの記述または名前 品目 検査オーダに関連付けられた品目。 説明 コードの記述または名前 設計品目改訂 設計品目 (E 品目) または改訂管理品目のバージョンまたは改訂バージョン。設計品目の複数の改訂が存在する可能性があります。 注意 注意: 指定された設計品目改訂のサンプリングルールとテストの組合せを定義できます。 関連トピック 設計品目の改訂 説明 コードの記述または名前 有効化コード 識別のために完成品にリンクされ、標準完成品からの偏差を表す可能性があるコード。有効化コードを製造品目と購買品目にリンクできます。 注意 指定された有効化コードのサンプリングルールとテストの組合せを定義できます。 関連トピック 有効化コード 説明 コードの記述または名前 倉庫 識別子として機能する倉庫 ID。 説明 コードの記述または名前 保管場所 テストが行われるテスト範囲内の保管場所 オーダ数量 オーダの品質。 単位 品目の在庫が記録される計測単位 (個数、キログラム、12 個入の箱、メートルなど)。 在庫日付 保管時に品目に割り当てられた日付。 FAI 番号 検査オーダにリンクされた初回品検査文書の有効化コード 連番 検査オーダにリンクされた初回品検査の連番 承認数量 推奨 数量で推奨される承認数量 (棚卸単位で表されます)。テストに合格するすべてのサンプル数量の合計です。 単位 品目の在庫が記録される計測単位 (個数、キログラム、12 個入の箱、メートルなど)。 実際 オーダ単位で表される、実際の承認数量。検査オーダがクローズされるまでは、実際の数量を調整することが可能です。 単位 品目の在庫が記録される計測単位 (個数、キログラム、12 個入の箱、メートルなど)。 不合格数量 推奨 LN で推奨される数量 単位 品目の在庫が記録される計測単位 (個数、キログラム、12 個入の箱、メートルなど)。 実際 オーダ単位で表される、実際の不合格数量。検査オーダがクローズされるまでは、実際の数量を調整することが可能です。 単位 品目の在庫が記録される計測単位 (個数、キログラム、12 個入の箱、メートルなど)。 破壊数量 推奨 破壊試験中に破壊される合計数量 (オーダ単位で表されます)。破壊数量は、破壊試験でテストされる検査オーダのサンプルサイズと同じです。破壊数量は、合格数量または不合格数量に影響しません。テストに基づいて破壊された数量だけが算出されます。 単位 品目の在庫が記録される計測単位 (個数、キログラム、12 個入の箱、メートルなど)。 |