| # 仕掛品振替の生成 仕掛品振替の手順は以下のとおりです。 同じロジスティック会社の組立ライン間の仕掛品振替の場合、転送倉庫オーダが作成され、商品の転送を処理するために必要とされる 2 つの組立ライン間のロジスティックリンクを確立します。 ライン組立管理 (LAC) の [仕掛品振替処理] フィールドのパラメータ設定に応じて、現在のセッションを実行した後に、仕掛品出庫の実行 (tiasc7201m000) セッションおよび仕掛品入庫の実行 (tiasc7202m000) セッションを実行しなければならない場合があります。 異なるロジスティック会社のラインステーション間の転送の場合、このセッションによって、関係会社間の購買オーダの生成がトリガされます。 関係会社間の販売オーダは、電子データ交換 (EDI) を使用して生成されます 組立メッセージ (tiasc0501m000) セッションを実行して、LN がエラーメッセージを生成したかどうかをチェックします。 プロセストリガのワークフローを使用し、別のラインステーションでラインステーションオーダを完了するなどのトリガによって、現在のセッションを実行できます。 トリガは、プロセストリガ定義 (tiasl8100m000) セッションで定義します。 仕掛品振替のトリガに関係するパラメータおよびプロセスの詳しい説明については、組立管理 (ASC) モジュールにおける仕掛品振替というトピックを参照してください。 関連トピック 組立オーダの原価計算 WIP transfer 組立管理 (ASC) モジュールにおける仕掛品振替 |