| # フィジカルブレイクダウンの削除 (tscfg2210m600) セッションの目的: フィジカルブレイクダウンの全体または特定の部分を削除します。 関連トピック フィジカルブレイクダウンを削除するには 品目 フィジカルブレイクダウンから (そのすべての子品目と一緒に) 削除するシリアル番号付品目 注意 構成管理パラメータ (tscfg0100m000) セッションの構成状況の使用チェックボックスがオンの場合は、有効状況のシリアル番号付品目を削除することができません。 シリアル番号付品目の状況は、シリアル番号付品目 (tscfg2100m000) セッションに表示されます。 シリアル番号 フィジカルブレイクダウンから (そのすべての子品目と一緒に) 削除するシリアル番号付品目のシリアル番号 注意 構成管理パラメータ (tscfg0100m000) セッションの構成状況の使用チェックボックスがオンの場合は、有効状況のシリアル番号付品目を削除することができません。 シリアル番号付品目の状況は、シリアル番号付品目 (tscfg2100m000) セッションに表示されます。 記述 品目の記述または名前 シリアル番号付品目の削除 このチェックボックスがオンの場合、構成にリンクされているシリアル番号付品目が削除されます。 注意 有効状況のシリアル番号付品目を削除することはできません。 シリアル状況をリセット このチェックボックスがオンの場合、 LN で以下の変更が行われます。 LN で品目のシリアル状況が ｢メンテナンス状態として使用｣ から ｢完成状態で使用｣ または ｢初期｣ に変更されます。 必要に応じて、LN で ｢完成状態ヘッダ｣ (とそれに属しているすべての子) の状況が ｢転送済｣ から ｢倉庫で入庫済｣ に変更されます。 エラーレポートの生成 エラーレポート |