| # リードタイム範囲の定義 リードタイム構成要素に加え、期間を示す範囲を定義する必要があります。範囲開始日までの期間は、工順データに基づく複数のリードタイム構成要素を使用して、短期間の詳細なリードタイム計画が適用されます。 リードタイム範囲の開始日以降は、長期的な計画が適用されます。長期計画では、限られた数のリードタイム構成要素のみを使用してリードタイムが計算されます。リードタイム構成要素の数が限られることにより、計画実行のパフォーマンスが最適化されます。
リードタイム範囲 | パッケージ | 単位 | 定義
--- | --- | --- | ---
リードタイム枠 (日数) | 調達 | 日数 | 品目 - 購買取引先 (tdipu0110m000)
固定リードタイム範囲の開始 (SFC) | 企業計画 | 日数 | 品目 - 計画 (cprpd1100m000)
計画製造オーダの場合は、品目 - 計画 (cprpd1100m000) セッションの固定リードタイム範囲の開始 (SFC) フィールドによって、短期計画の終了日と長期固定計画の開始日が決定されます。 計画購買オーダの場合は、リードタイム枠 (日数) フィールドによって短期計画と固定計画の期間が決定されます。 詳細リードタイム計画と固定リードタイム計画の区別はオーダ計画にのみ適用されます。この区別はマスタ計画には適用されません。 関連トピック リードタイム構成要素の定義 |