| # 計画の生成 (fmlbd0280m000) セッションの目的: 積荷計画を作成します。 輸送計画のもとになるのは輸送オーダです。商品の数を特定して輸送を計画するには、これらの商品がリストされた輸送オーダおよび輸送オーダラインを選択し、優先する計画オプションを選択して、輸送計画エンジンを起動します。これにより、選択した輸送オーダおよび輸送オーダラインに対して、いくつかの出荷と積荷から構成される積荷計画が生成されます。 関連トピック 積荷計画を作成するには 出荷オフィスと計画グループの使用 輸送オーダグループ 積荷構築処理 計画方法 選択 既存の計画に追加 既存の計画に追加 このチェックボックスがオンの場合、 計画フィールドで選択できる既存の積荷計画に積荷計画が追加されます。選択した輸送オーダが積荷計画に追加される方法は、輸送オーダの再計画フィールドで選択したオプションによって決定されます。 計画 このセッションで選択された輸送オーダを追加する必要のある積荷計画 再計画対象の輸送オーダラインのみ このチェックボックスがオンの場合、選択された輸送オーダ範囲の輸送オーダラインのうち再計画を要するものだけが、既存の計画に追加されます。 関連トピック 個別に再計画するか、計画輸送オーダに含める 計画 出荷オフィス 積荷計画は、選択された出荷オフィスに割り当てられる輸送オーダ用に作成されます。 計画グループ 出荷オフィスフィールドで選択された出荷オフィスの計画グループの 1 つ。選択された計画グループの輸送オーダラインは、積荷計画の作成に使用されます。 関連トピック 積荷計画を作成するには 計画アルゴリズム 計画アルゴリズム 選択された範囲の輸送オーダに対する積荷計画の作成に使用される計画アルゴリズム 関連トピック 計画方法 選択範囲 輸送オーダ 特定の数の商品を輸送するための命令。 輸送オーダは、1 つのオーダヘッダと 1 つまたは複数のオーダラインから構成されます。 輸送オーダヘッダには、輸送オーダにリストされている商品の納期、およびこの商品を受領する顧客の名前と住所など、一般情報が含まれます。 輸送オーダラインには、輸送する品目の他に、この品目に関する明細 (数量や寸法など) が含まれます。 ライン 輸送オーダライン番号 ライン 輸送オーダライン番号 状況 輸送オーダは状況が予想、計画、または実際のときに限り、積荷構築用に選択できます。 計画積込日 輸送オーダの出荷予定日 計画荷降日 輸送オーダの荷降予定日 オプション 輸送オーダの再計画 輸送オーダの再計画 輸送オーダヘッダまたは輸送オーダラインデータに変更が加えられた場合、輸送オーダラインの再計画が必要になります。このフィールドのデフォルト設定は、輸送オーダの再計画 セッションの輸送計画パラメータ (fmlbd0100m000) フィールドから取得されます。 有効値 関連トピック 変更された実際の輸送オーダを再計画するには 個別に再計画するか、計画輸送オーダに含める 出荷計画日基準 出荷計画日基準 輸送オーダの積込および荷降タイムウィンドウで定義されたタイムスパンは長期にわたる可能性があります。これにより、計画済出荷の積込日および荷降日が、輸送オーダの発生元オーダの計画積込日および計画荷降日と著しく異なってしまう場合があります。積荷構築エンジンで出荷の計画積込日および荷降日の計算方法を制御するには、次のオプションを使用します。 関連トピック 計画日決定要素オプションを使用するには 運送業者/LSP 選択基準 運送業者/LSP 選択基準 デフォルトの運送業者/LSP 選択基準は、輸送計画パラメータ (fmlbd0100m000) セッションで定義されます。デフォルトの運送業者/LSP 選択基準を使用することも、また使用可能なオプションのいずれかを選択することもできます。 デフォルト経路選択 オプション 輸送管理が積荷計画を先導 このチェックボックスがオンの場合、 輸送で作成された積荷計画に対して倉庫管理が行った変更を、輸送がチェックします。たとえば、輸送で作成された出荷を倉庫管理が別の積荷に移動したい場合、輸送が以下の項目についてチェックを実行します。 積荷に割り当てられた輸送手段グループに備わる使用可能能力 積荷の輸送タイプ 積荷の組合せコード 出荷および積荷に関連するオーダラインの計画グループ 出荷と積荷の組合せコードと輸送タイプは一致する必要があります。 また、出荷と積荷に関連付けられているオーダラインの計画グループも一致する必要があります。 このチェックボックスがオフの場合、上記のチェックは輸送では実行されません。輸送および倉庫管理で作成された出荷および積荷は、計画積荷/出荷 (whinh4180m000) セッションで表示できます。 複数計画の輸送手段を認可 このチェックボックスがオンの場合、状況が ｢計画済｣ の複数の積荷計画に対して個別の輸送手段をスケジュールできます。 関連トピック 輸送手段選択 追加コストを計算 このチェックボックスがオンの場合、選択された範囲の輸送オーダのどれかに追加コストが適用されると追加コストが計算されます。 関連トピック 追加コストを割り当てるには 詳細な計画ログ このチェックボックスがオンの場合、積荷計画の作成時に積荷計画の作成処理実行についての追加情報が生成されます。この情報は、使用される計画アルゴリズムへの理解を深め、積荷計画の誤りを解決する助けになります。計画ログ (fmlbd0530m000) セッションにこの情報は表示されます。 約定引当在庫のみの計画 このチェックボックスがオンの場合、計画レポートは、在庫の一部または全部の約定引当が適用される輸送オーダラインのみを含み、約定引当在庫のみが計画に含められます。 事前定義デバイスに出力 このチェックボックスがオンの場合、レポートを出力するためにユーザプロファイルで定義されたデフォルトデバイスが選択されます。 注意 このフィールドはデフォルトでオンに設定されています。 出力 レポート このチェックボックスがオンの場合、積荷計画のレポートが生成されます。 デバイス選択 (複数の) レポートを出力または表示するために使用する出力デバイス デフォルトデバイス レポートは、ユーザ別デフォルトデバイス (fmfmd1140m000) セッションに指定されたデフォルトの出力デバイスによって出力または表示されます。 指定デバイス レポートを出力または表示するには、処理を開始した後に表示されるデバイスの選択 (ttstpsplopen ) ダイアログボックスで出力デバイスを選択します。 履行を出荷に結合 履行を出荷に結合 履行計画ラインが単一出荷に結合される時間間隔履行計画ラインを結合する基準として使用可能なオプションは次のとおりです。 正確な出荷日 / 時間別: 正確な出荷日と時刻に対する履行が出荷に結合され、それ以外は新規出荷が作成されます。 出荷日別: 同じ出荷日 (0:00 から 24:00 まで) に対する履行が結合され、それ以外は新規出荷が作成されます。 計画積込日までを含む: 計画積込日フィールドの範囲内に指定された値の出荷日を持つすべての履行が結合されます。このセッションの[開始] および [終了] フィールドは、次の範囲を定義します: 計画積込日 許容範囲内の出荷日付: 次の履行出荷日が許容範囲にあるすべての履行が結合されます。たとえば、履行 1 が 10:00 時で、指定した許容範囲が 2 時間であるとします。8:00 時から 12:00 時までのすべての履行が LN により結合されます。13:00 時の履行は、別の出荷で計画されます。 関連トピック 履行計画との統合 履行計画 - 在庫管理マネージャ (ICM) と LN の統合 許容範囲 履行計画ラインが 1 つのオーダに結合される基準となる、履行計画ラインの出荷日からの時間間隔このフィールドの時間単位は、測定の単位を選択することで変更できます。 注意 このフィールドは、履行計画ラインが直接出荷に結合される基準となる許容範囲内の出荷日付のオプションを選択している場合のみ有効になります。 関連トピック 履行計画との統合 履行計画 - 在庫管理マネージャ (ICM) と LN の統合 許容範囲 許容範囲の時間間隔を測定する単位 関連トピック 履行計画との統合 履行計画 - 在庫管理マネージャ (ICM) と LN の統合 |