| # Выполнение передачи НЗП Начало Производство > Управление сборкой > Участок линии - Задание на сборку (tiasl6510m000). Когда вы выполняете передачу НЗП, LN передает сумму незавершенного производства между рабочими зонами двух разных сборочных линий. Для передачи НЗП выполните следующие шаги. Перейдите на последнюю рабочую зону вашей снабжающей сборочной линии. Выберите задание рабочей зону, соответствующее вашему заданию на сборку. Нажмите Передача НЗП в меню соответствующий. Выполните следующие команды соответствующий > Передача НЗП в корректной последовательности: Генерация передачи НЗП: На последней рабочей зоны участка линии снабжающей линии Отпуск передачи НЗП Получение передачи НЗП Примечание Если параметр Обработ. передачи НЗП установлен в Автоматически для наших сборочных линий (см. Сборочные линии (tiasl1530m000)) можно выполнить Отпуск передачи НЗП и Получение передачи НЗП из Управление сборкой. Не существует пакетного сеанса для обработки всех передач НЗП ваших заданий на сборку. Чтобы избежать выполнения этих шагов передачи НЗП индивидуально для всех заданий на сборку, мы рекомендуем вам моделировать триггеры процесса в рамках модуля Управление сборкой. Используйте триггеры для моделирования триггера процесса, который автоматически выполняет эти передачи НЗП ( Генерация передачи НЗП, Отпуск передачи НЗП и Получение передачи НЗП) на основе заданного события. За дополнительной информацией обратитесь к Определение триггера процесса (tiasl8100m000). |