| # Операции (tsacm2100m100) Используйте этот сеанс чтобы данный сеанс используется для задания операций выбранного основного маршрута. Эти операции тогда станут доступными для опций маршрута, которые могут быть заданы в сеансе Опции маршрута (tsacm1101m200). Примечание Если этот сеанс запущен посредством перехода, можно только найти и выбрать запись. Связанные темы Основные маршруты и опции маршрутов Основной маршрут Набор операций, которые должны быть выполнены. Базисные работы, на основе которых операции добавляются в основной маршрут, должны иметь одинаковые характеристики, такие как изделие, функциональный элемент и подразделение обслуживания. Пример Все осмотры, тесты, работы по очистке, сборочные/ разборочные работы, работы по ремонту, которые можно выполнить по двигателю. Основной маршрут Описание основного маршрута. Операция Номер, используемый для того, чтобы в основном маршруте могло быть несколько операций. Версия Номер версии операции. Этот номер используется для отслеживания изменений пользователя. Порядковый No Уникальный номер, определяющий последовательность операций основного маршрута. Базисная работа Код, идентифицирующий базисную работу, на которой основывается операция. Связанные темы Использование базисных работ Базисная работа Описание базисной работы. Изделие В LN- сырье, полуфабрикаты, конечная продукция и инструменты, которые можно закупать, хранить, производить, продавать и т.д. Изделие также может представлять набор изделий, обрабатываемых в целом (комплект), или существовать в нескольких вариантах исполнения (типовое изделие). Вы можете также определить нефизические изделия, которые не хранятся в материальных запасах, но могут быть использованы для проводки затрат или выставления счетов-фактур на услуги клиентам. Примеры нефизических изделий: Затратные единицы (например, электричество). Единицы обслуживания Субподрядное обслуживание Элементы списка (меню/опции). Описание Описание изделия. Функцион.элемент Группирование взаимозаменяемых изделий с идентичными функциями. Функциональные элементы могут быть использованы в структуре изделия, физической структуре и базисных работах. Пример Функциональный элемент может быть указан при определении работы по обслуживанию или ремонту определена для конфигурации. В этом случае, работы применимы ко всем изделиям, включенным в функциональный элемент, таким образом исключаются идентичные работы для одинаковых изделий. Функцион.элемент Описание функционального элемента. Исп.длительность работы основного маршрута в заводском ремонте Если этот флаг установлен, если выбран флаг Исп.длительность работы основного маршрута в заводском ремонте в сеансе Операции (tsacm2100m100), продолжительность операции основного маршрута для заводского ремонта дб использована для задания длительности работы унаследованного заказа на работу. Примечание Это поле применяется только, если флаг Заводской ремонт выбран в сеансе Общие параметры обслуживания и ремонта (tsmdm0100m000). Это поле доступно, только если поле Использ.работ установлено в Заводской ремонт или Общее. Тип длительности Тип длительности времени учтенный для операции. Допустимые значения Тип длительности Примечание Это поле применяется только, если флаг Заводской ремонт выбран в сеансе Общие параметры обслуживания и ремонта (tsmdm0100m000). Это поле доступно, только если установлен флаг Исп.длительность работы основного маршрута в заводском ремонте. Длительность работы заводского ремонта Продолжительность заданной работы операции, когда используется заводской ремонт. Примечание Это поле применяется только, если флаг Заводской ремонт выбран в сеансе Общие параметры обслуживания и ремонта (tsmdm0100m000). Это поле доступно, только если установлен флаг Исп.длительность работы основного маршрута в заводском ремонте. Это поле доступно, только если Тип длительности установлен в Продолжительность работы. По умолчанию, это поле имеет значение продолжительности базисной работы, привязанной к операции. Время переналадки Время, которое требуется для наладки или переключения механизма перед началом работы механизма. Время наладки может быть большим, например, если вы выполняете переналадку для смены использования белой краски на черную. Время наладки может быть небольшим, например, если вы выполняете переналадку для смены использования белой краски на желтую. Время наладки должно представлять усредненное значение всех возможных времен наладки. Это время интерпретируется как ручное время. Примечание Это поле не применимо, если Тип длительности установлен в Продолжительность работы. Время переналадки Единица времени продолжительности, заданная в этом сеансе Общие параметры обслуживания и ремонта (tsmdm0100m000) Время вып.работник. Общее время, требуемое для всех работников, вовлеченных в выполнение работы. Примечание Это поле не применимо, если Тип длительности установлен в Продолжительность работы. Машин.время выполн. Время, требуемое механизму на выполнение работы. Примечание Это поле не применимо, если Тип длительности установлен в Продолжительность работы. Исп.длительность работы основного маршрута в выездном обсл. Если этот флаг установлен, если выбран флаг Исп.длительность работы основного маршрута в выездном обсл., продолжительность операции основного маршрута для выездного обсл. дб использована для задания длительности работы унаследованного заказа на обслуживание. Примечание Это поле применяется только, если флаг Внешнее и внутр.обслуж. выбран в сеансе Общие параметры обслуживания и ремонта (tsmdm0100m000). Это поле доступно, только если поле Использ.работ установлено в Выездное обслуживание или Общее. Длительность работы выездного обслуживания Продолжительность заданной работы операции, когда используется выездное обслуживание. Примечание Это поле применяется только, если флаг Внешнее и внутр.обслуж. выбран в сеансе Общие параметры обслуживания и ремонта (tsmdm0100m000). Это поле доступно, только если установлен флаг Исп.длительность работы основного маршрута в выездном обсл.. По умолчанию, это поле имеет значение продолжительности базисной работы, привязанной к операции. Действует с Первый день, когда запись или настройка становится действительной. Дата вступления в силу часто включает время вступления в силу. Действует до Последний день, когда действует запись или настройка. Дата окончания срока действия часто включает время окончания срока действия. Примечание Если дата окончания действия находится в прошлом, то операцию нельзя изменить. |