| # Обработка МИС (tiedm3250m000) Используйте этот сеанс чтобы запуска последовательности сеансов с целью обработки выбора МИС. Диапазон выборки Введите диапазон МИС, которых вы хотите обработать. Они должны иметь статус Утверждено конструктором. Можно моделировать результаты работы этого сеанса для каждого МИС, выбранного в сеансе Массовое изменение СИ (МИС) (tiedm3110m000). Стадии обработки Выберите эти флаги, чтобы запустить следующие сеансы: Обработка изменений КСИ (tiedm3205m000). Генерация данных копирования КСИ по МИС (tiedm3235m000). Завершение конструкторских данных (tiedm3240m000). Чтобы просмотреть результаты работы сеанса Генерация данных копирования КСИ по МИС (tiedm3235m000), используйте сеанс Данные копирования КСИ (tiedm1120m000). Необходимо задать метод копирования для ПСИ, которая используется в сеансе Завершение конструкторских данных (tiedm3240m000). Можно создать данные копирования КСИ и завершить конструкторские данные, только если новые редакции, связанные с МИС, были утверждены для конструирования. Редакции могут быть утверждены: Вручную, в сеансе Редакция К-единицы (tiedm1100m000). Автоматически, в сеансе Обработка изменений КСИ (tiedm3205m000). Связанные темы Обзор управления конструкторскими данными Копирование К-единиц в изделия Конструкторские СИ Конечная обработка конструкторских данных Изменение КСИ - автоматическая процедура Номер МИС Выберите диапазон МИС, который вы хотите обработать. Номер МИС Выберите диапазон МИС, который вы хотите обработать. Обработать Изменения КСИ Если этот флаг установлен, запустится сеанс Обработка изменений КСИ (tiedm3205m000). Утверд. Новую Редакц. Для Производ. Если этот флаг установлен,, статус новых редакций автоматически устанавливается на Утверждено технологом после создания их КСИ. Если этот флаг сброшен, вы должны утвердить редакции, используя сеанс Редакция К-единицы (tiedm1100m000). Генерация данных копирования КСИ Если этот флаг установлен, запустится сеанс Генерация данных копирования КСИ по МИС (tiedm3235m000). Завершить конструкт.данные Если этот флаг установлен, запустится сеанс Завершение конструкторских данных (tiedm3240m000). Утвердить Новую Редакцию Для Констр. Если этот флаг установлен, новым редакциям автоматически присваивается статус Утверждено конструктором когда генерируются КСИ. Если этот флаг сброшен, новые редакции автоматически не утверждаются. Это необходимо сделать, используя сеанс Редакция К-единицы (tiedm1100m000). Заменить Существ. КСИ Данными Копир. Если этот флаг установлен, существующие КСИ перезаписываются данными копирования когда текущий сеанс запускает сеанс Генерация данных копирования КСИ по МИС (tiedm3235m000). Метод Обновлен.Производст.СИ Выберите метод, которым вы хотите скопировать данные из конструкторской СИ (КСИ) в производственную СИ (ПСИ), когда текущий сеанс запускает сеанс Завершение конструкторских данных (tiedm3240m000). Если не выбран флаг История ПСИ в сеансе Параметры Управления конструкторскими данными (tiedm0100m000), строки производственной СИ переписываются скопированными данными. Если этот флаг выбран, скопированные данные переписываются под новыми порядковыми номерами. Возможные значения Связанные темы Конструкторские СИ Конечная обработка конструкторских данных Копир.связей докум. Если этот флаг установлен,, все связанные документы также копируются во время процесса копирования. Например, если имеется структура КСИ из A-B-C, и вы выполняете многоуровневое завершение, завершая А, связанные документы В и С также завершаются. |