| # Планирование группы Цель функциональности Задание данных гр. планирования- назначить инженера обслуживания для заказа на обслуживание или подразделения обслуживания для нарадя на работу/запланированной работы. Планирование группы подготавливает группы, которые являются объемами работ, и которые могут быть назначены ресурсу. Уровни загруженности (диспетчеризация) Для планирования группы, выравнивание загруженности используется для определения количества групп, которые должны быть сгенерированы для комбинации атрибутов планирования, запланированных параллельно. Выравнивание загруженности создает несколько групп для одной комбинации этих атрибутов. Для основанного на графике выравнивания загруженности, время запланированного начала и окончания работ используется для распределения работ по группам в наборе групп. Обработка резерва Обработка резерва является частью обработки выравнивания загруженности. Резерв может возникнуть после добавления работы в группу. Когда флаги Соблюдать раннее время начала выбраны для заказа на обслуживание, заказа на работу и запланированных работ в сеансе Параметры планирования обслуживания (tsspc0100m000), то работа не может быть начата раньше самой ранней даты начала. По сути резерв может возникнуть после добавления работы в группу. Уровни загруженности и изменение плана Выравнивание загруженности может быть выполнено во время создания нового плана. Выравнивание выполняется прямо после загрузки работ. Вместе с выравниванием загруженности или без него, параллельные атрибуты планирования определяют группы, которые создаютмя при создании нового плана. Однако, без выравнивания загруженности создается только одна группа для каждой уникальной комбинации значений параллельных атрибутов. С выравниванием загруженности создаются набор групп и группа для каждой уникальной комбинации значений параллельных атрибутов. Базирующимися на времени уровни загруженности и диспетчеризация Для поэтапного выравнивания загруженности, время запланированного начала и окончания работ используется для распределения работ по группам в пределах набора групп. Базирующимися на маршруте уровни загруженности и диспетчеризация с регенерацией. Когда выравнивание загруженности выполняется географически, то длина маршрута рассчитывается механизмом, для каждой группы. Целью разделения работ на основе географического региона является разделение сначала карты на географические «кластеры», а затем графика или плана маршрута в пределах кластера. Когда порядок графика работ соблюдается планированием маршрута, то не применяется планирование на основе Графика работ или на основе Маршрута. Следовательно, планирование маршрута продолжается в режиме «сохранения последовательности». Расстояние между работами рассчитывается по порядку планирования маршрута, но последовательность не оптимизирована для сокращения расстояния. Перегенерация базирующихся на времени уровней загруженности Функциональность выравнивания загрузки переделки активируется, только когда выбран один набор атрибутов. Например, пользователь выбирает одну группу с контрольной точкой Эссен и квалификацией Поддержка. Механизм осуществляет проверку незамороженных групп с теми же характеристиками. Если такие есть, то количество незамороженных групп приведет к числу групп по умолчанию, на выходе. Число групп на входе должно быть равным числу групп на выходе. Однако, это не обязательно. Число параллельных группы может быть увеличиваться или уменьшаться. Часть группы может быть жестко-спланирована (тогда как какая-то часть группы уже завершена). Система выравнивает загрузку работ начиная с жестко-спланированной точки, в группе. Перегенерация базирующихся на маршруте уровней загруженности Имеющиеся группы выполняются в указанном регионе, и в регионе, где плановик стремится достигнуть наиболее возможного совпадения по времени, согласованном с заказчиком. Однако, инженер уже едет в указанном регионе и должен оставаться там насколько возможно, чтобы избежать поездки. Регион, в котором инженер обслуживания работает, отмечен с помощью центра притяжения расчета кластера. Данная точка является средней GPS долготой и широтой работ в группе, представленной синими точками на карте. В выбранных регионах маршруты рассчитываются в соответствии с алгоритмом планирования маршрутов. С началом выполнения плана генерация нового плана не предусматривается, что представлено отметками на изображении справа. Следующая работа уже заморожена, т.к. инженер начал работать над этой. |