| # Измерения единиц обработки, пример A Этот пример описывает измерения структуры единицы обработки, в которой родительская единица обработки имеет внутреннее упаковочное изделие. Большой контейнер включает несколько паллет, которые содержат различные коробки. В этом случае у родительской единицы обработки имеется внутреннее упаковочное изделие пользовательского типа Контейнер, а на первом дочернем уровне у каждой дочерней единицы обработки имеется пользовательское внешнее упаковочное изделие типа Поддон. На втором дочернем уровне у каждой дочерней единицы обработки имеется пользовательское упаковочное изделие типа Коробка. Измерения упаковочных изделий следующие:
Измерения | Контейнер | Поддон | Коробка
--- | --- | --- | ---
Ширина | 2 м | 1 м | 0.25 м
Глубина | 5 м | 1 м | 0.5 м
Высота | 2 м | 0.2 м | 0.2 м
Площадь | 10 м² | 1 м² | 0.125 м²
Объем | 20 м³ | 0.2 м³ | 0.025 м³
Вес-нетто | 250 кг | 5 кг | 100 г
Следовательно, полностью загруженный контейнер вмещает 20 поддонов и 320 коробок. Каждая паллета содержит четыре уровня по восемь ящиков в каждом, т.е. всего 32 ящика в паллете. Так как площадь пола контейнера вмещает 10 паллет, то паллеты устанавливаются друг на друга в два уровня. Вес самого контейнера составляет 250 кг, суммарный вес паллет составляет 20 * 5 = 100 кг и вес ящиков равен 3,2 кг. Следовательно, суммарный вес упаковочных изделий составляет 250 + 100 + 3.2 = 353.2 кг. Представляя, что общий вес изделий, упакованных в коробки, составляет 1000 кг., то общий вес головной единицы обработки составляет 353,2 + 1000 = 1353,2 кг. |