| # Печать характеристик процедуры стандартного теста (qmptc0415m000) Используйте этот сеанс чтобы печати (диапазона) характеристик, связанных с (диапазоном) ИД качества. Можно выбрать печать заголовка или подробных данных. Смотри также Процедура стандартного теста и тестовые комбинации Процедура стандартного теста Код, к которому привязаны данные, необходимые для проверки качества изделия. Т.к. одна процедура стандартного теста может использоваться для группировки продуктов, требующих одни и те же тесты и показатели качества, это позволяет уменьшить время. Процедура стандартного теста Код, к которому привязаны данные, необходимые для проверки качества изделия. Т.к. одна процедура стандартного теста может использоваться для группировки продуктов, требующих одни и те же тесты и показатели качества, это позволяет уменьшить время. Аспект Часть изделия. Например, болт может содержать такие аспекты, как головка и резьба. Аспект может содержать одну или несколько характеристик. Например, головка может иметь диаметр и длину, а резьба может иметь диаметр и цвет. Аспект Часть изделия. Например, болт может содержать такие аспекты, как головка и резьба. Аспект может содержать одну или несколько характеристик. Например, головка может иметь диаметр и длину, а резьба может иметь диаметр и цвет. Характеристика Ссылка на определённое качество или отличительный признак изделия или части/компонента изделия. Например, диаметр, длина, вес. Характеристика Ссылка на определённое качество или отличительный признак изделия или части/компонента изделия. Например, диаметр, длина, вес. Послед. Последовательный номер заказа на контроль, с учетом которого тестируются характеристики. Послед. Последовательный номер заказа на контроль, с учетом которого тестируются характеристики. Текст характеристики Если этот флаг установлен,, текст, связанный с характеристикой в сеансе Характеристики процедуры стандартного теста (qmptc0115m000), выводится в отчет. |