| # Планирование производственного заказа для типовых изделий Типовой маршрут, заданный в сеансе Конфигурируемое изделие - Структура (tipcf3100m100), отличается от обычного маршрута. Какие операции используются в маршруте, зависит от конфигурации. Пример Две операции могут быть взаимоисключающими: выбирается либо операция 10, либо операция 20. В результате последовательность операций не требуется. Поэтому, операция типового маршрута имеет несколько параметров для планирования: Запланир.время производ. Процент планиров. Врем.опереж.цикла Для времени цикла учитывается процент планирования.
    Время цикла операции = запланированное время производства * процент планирования
Опережение цикла используется для определения начала последовательности операций. Запланированный производственный заказ для типового изделия Связанные темы Календари в Планировании предприятия. Горизонты и Временные границы Часовые пояса в Планировании предприятия |