| # Сборочная линия - Назначения Назначения существуют на двух уровнях и делятся на два типа. Типы различаются по цели, тогда как уровни различаются по характеристикам, которые они определяют. Типы Следующие типы назначений существуют: Неусредненные назначения Целью данных назначений является определение характеристик процесса. Неусредненные назначения используются для следующих целей: Они используются для определения содержания задания. Для созданных (незамороженных) заданий, содержание задания основано на первом активном, неусредненном назначении. Для замороженных заданий содержание задания основывается на неусредненном назначении, действующем на момент заморозки задания. Они также используются для смещения времени выполнения задания во время установления очередности сборки. При определении очередности задания для каждого задания рассчитывается цикл. Данное время выполнения основано на временах циклов, и соответствующее время цикла выбирается из неусредненного назначения. Усредненные назначения Целью данных назначений является определение среднего времени цикла. LAC применяет среднее назначение в планировании. Планирование в LAC основано на времени цикла, календаре и типе доступности. Примечание Среднее время цикла - это не математическое среднее, а значение, которое вы считаете подходящим усреднением для не средних времен циклов за весь день. Каждый день должен полностью покрываться и усредненными и неусредненными назначениями. То есть, следует убедиться, что на каждый момент дня действуют неусредненные назначения, даже если в течение какой-то части дня работа не выполняется. Усредненные назначения автоматически применяются ко всему дню. LN берет часы рабочего дня из календаря. Уров. Назначения могут существовать на двух уровнях. В соответствии с этими уровнями существуют следующие виды назначений: Неусредненные назначения уровня рабочей зоны. Эти назначения определяют характеристики процесса по рабочей зоне. Заданными характеристиками процесса являются: Занятость персонала и загрузка механизмов. Число циклов времени Рабочая команда Операции Сборочная линия - Назначения Назначения уровня сборочной линии Эти назначения существуют для всей сборочной линии и задают характеристики, применяемые к линии в целом. Все назначения уровня сборочной линии связаны с набором назначений уровня рабочей зоны. Поэтому, если вы выбираете другое назначение уровня линии, вы также автоматически выбираете другой набор назначений уровня рабочей зоны. Назначения уровня линии имеют следующие характеристики: Данные врем.цикла Значения времени цикла основываются на операциях, выполняемых на линии. Время цикла может изменяться в соответствии с диапазоном времени, которое определяется назначением. Данные опережения Дата начала срока действия и дата окончания срока действия. Дата начала и дата окончания. Примечание Операции невозможно просмотреть в модуле Управление сборкой. Управление сборкой. Усредненными и неусредненными могут быть только назначения уровня сборочной линии, так как эта характеристика учитывает время цикла, а время цикла задается только для назначений уровня сборочной линии, а не для назначений уровня рабочей зоны. Назначения чувствительны к дате и времени, таким образом на сборочной линии могут применяться процессы с различными характеристиками в различных временных и периодических диапазонах. В LAC некоторые характеристики уровня рабочей зоны задаются как отдельные назначения, такие как назначение работ и назначение операций. Связанные темы Обзор управления сборкой Загрузка рабочих зон на линии Назначение сборки |