| # Печать конструкторской СИ (сводной) (tiedm1412m000) Используйте этот сеанс чтобы печати сводных конструкторских СИ (КСИ). Примечание Структура КСИ аналогичная структуре ПСИ. Сводные КСИ содержат только закупаемые изделия, а все промежуточные уровни в КСИ не включаются. Можно использовать эти КСИ, чтобы понять, какие сырьевые материалы необходимы. Связанные темы Обзор управления конструкторскими данными Конструкторские СИ Конструкторские единицы Структура сводной СИ От До Дата редакции Введите дату редакции, для которой К-единица должна быть действующей. Примечание КСИ распечатываются, если они удовлетворяют следующим условиям: Дата вступления в силу редакции предшествует дате в этом поле. Дата окончания действия либо следует за датой в этом поле, либо отсутствует. Конфигурация Если используется модификация, можно использовать это поле, чтобы установить, что в отчете будут распечатываться только строки КСИ с определенными модификациями. Объем заказа Количество родительских изделий, к которым применима КСИ. Все количества в отчете будут умножены на объем заказа. Модификация Используйте это поле для выбора модификации. В отчете будут распечатаны только строки КСИ с выбранной модификацией. Примечание Это поле доступно, только если выбрана опция Особый в поле Конфигурация. Связанные темы Использование модификаций в EDM Печать текстов К-единицы и Изделия Если этот флаг установлен, LN печатает тексты, записанные для компонентов КСИ. Примечание Можно выбрать, на каком языке распечатывать текст, введя код в поле Язык для текстов. Сортировать по размерам компонента Если этот флаг установлен, LN сотирует изделия по размеру (длина и ширина). Можно определить длину и ширину в сеансе Конструкторская СИ (tiedm1110m000). Компоненты сортируются по размерам для каждой К-единицы. Связанные темы Структура одноуровневой СИ Язык для текстов Выберите язык, на котором вы хотите распечатать тексты. Нет справки, связанной с этим пунктом. Печать текстов К-единицы и Изделия Язык текстов. Нет справки, связанной с этим пунктом. |