| # Изделия - серии номеров модификаций (tcuef0101m000) Используйте этот сеанс чтобы, чтобы задать код серии номера модификации, который идентифицирует серию модификаций для определенного изделия. Для модификации определенного изделия можно задать больше одной серии модификации, например, одна серия модификации для каждого клиента, который закупает данное изделие. Для каждой серии можно указать один или несколько порядковых диапазонов в полях С порядк. номера и До порядк. номера. Можно, например, указать для серии диапазон от 1 до 10 и от 11 до 14. Если для серии существует больше одного диапазона, эти диапазоны не должны перекрываться. Если серия и порядковые диапазоны заданы для определенного модифицируемого изделия, можно выбрать запись и нажать Создать модификации в меню соответствующий. LN теперь связывает модификацию с сочетанием изделие, серия компонентов модификации и порядковый номер. Данные сохраняются в сеансе Модификации (tcuef0502m000). Пример Для радиолокационного устройства, можно изготовить различные модели: Упрощенная (LI) Стандартная (NO) Усовершенствованная (AD) После продажи 10 экземпляров радиолокационных устройств усовершенствованной модели (AD), в спецификацию усовершенствованного локатора были внесены некоторые изменения. Изменения применяются только к следующим двум экземплярам усовершенствованного локатора. Подобная ситуация моделируется при указании двух различных серий в сеансе Изделия - серии номеров модификаций (tcuef0101m000):
Изделие | Серия номера модификации | С порядкового номера | До порядкового номера
--- | --- | --- | ---
Локатор | AD | 1 | 10
Локатор | AD | 11 | 12
Связанные темы Обзор модификаций Взаимозаменяемость модификаций Конструкторская единица Если этот флаг установлен,, изделие является конструкторской единицей, которая применяется в модуле Управление конструкторскими данными пакета Производство. Конечное изделие Модифицируемое изделие, для которого задается серия модификации. Серию модификации можно задать, только если выбран флажок Модификации конеч.изделия в сеансе Изделие - Общие данные (tcibd0101s000). Код серии номера модификации Код, который представляет группу из одной или нескольких модификаций, которые относятся к одному и тому же модифицируемому изделию. С порядк. номера Первый номер порядкового диапазона, заданного для модифицируемого изделия. Для каждой серии можно указать один или несколько порядковых диапазонов в полях С порядк. номера и До порядк. номера. Можно, например, указать для серии диапазон от 1 до 10 и от 11 до 14. Если для серии существует больше одного диапазона, эти диапазоны не должны перекрываться. Если серия и порядковые диапазоны заданы для определенного модифицируемого изделия, можно выбрать запись и нажать Создать модификации в меню соответствующий. LN теперь связывает модификацию с сочетанием изделие, серия компонентов модификации и порядковый номер. Данные сохраняются в сеансе Модификации (tcuef0502m000). До порядк. номера Последний номер порядкового диапазона, заданного для модифицируемого изделия. Для каждой серии можно указать один или несколько порядковых диапазонов в полях С порядк. номера и До порядк. номера. Можно, например, указать для серии диапазон от 1 до 10 и от 11 до 14. Если для серии существует больше одного диапазона, эти диапазоны не должны перекрываться. Если серия и порядковые диапазоны заданы для определенного модифицируемого изделия, можно выбрать запись и нажать Создать модификации в меню соответствующий. LN теперь связывает модификацию с сочетанием изделие, серия компонентов модификации и порядковый номер. Данные сохраняются в сеансе Модификации (tcuef0502m000). Все модификации взаимозаменяемые Если этот флаг установлен,, модификации взаимозаменяемы на уровне компании. Связанные темы Взаимозаменяемость модификаций Конечное изделие - взаимозаменяемое Если этот флаг установлен,, модификации взаимозаменяемы на уровне изделия. Связанные темы Взаимозаменяемость модификаций Взаимозаменяемость в сериях Если этот флаг установлен,, модификации данной серии взаимозаменяемы с другими модификациями той же самой серии. Связанные темы Взаимозаменяемость модификаций Взаимозаменяемый с другими взаимозаменяем.сериями Если этот флаг установлен,, модификации данной серии взаимозаменяемы с другими модификациями другой взаимозаменяемой серии. Связанные темы Взаимозаменяемость модификаций Заменяема стандартной конфигурацией и наоборот Если этот флаг установлен,, модификации данной серии взаимозаменяемы с со стандартной конфигурацией. Связанные темы Взаимозаменяемость модификаций Текст Если этот флажок включен, можно ввести текст. Создать модификации Формирует модификации для выбранного изделия и серии. LN формирует модификации для диапазона порядковых номеров, заданных в полях С порядк. номера и До порядк. номера. Модификации Запускает сеанс Модификации (tcuef0502m000), который выводит на экран модификации, созданные на основе выбранного изделия, серии и диапазона порядковых номеров. Печать серий номеров модификаций Запускает сеанс Печать серий номеров модификаций (tcuef0401m000). Перекомпоновка изделий - Серии номеров модификаций Запускает сеанс Перекомпоновка изделий - серии номеров модификаций. Изделие - Требования Запускает сеанс Изделие - Требования (tcuef0108m000). |