| # Измерения единиц обработки Метод расчета измерений единицы обработки зависит от следующих факторов: От использования упаковочных изделий Если используются упаковочные изделия - от типа упаковки упаковочного изделия. Существует два типа упаковки - Внутренняя или Внешняя. От наличия у единицы обработки дочерних единиц обработки. Обратите внимание, что рассчитанные значения используются в качестве значений по умолчанию, вы можете их изменить. У единицы обработки могут иметься упаковочные изделия любого типа. Родительская единица обработки, имеющая или не имеющая упаковочные изделия любого типа, может иметь по меньшей мере один уровень дочерних единиц обработки с упаковочными изделиями любого типа. Единица обработки с упаковочным изделием внутреннего типа В следующем списке показаны принципы расчета измерений для единиц обработки с упаковочными изделиями внутреннего типа для любого уровня структуры единицы обработки. Родительская единица обработки с упаковочным изделием внутреннего типа Если у родительской единицы обработки имеется упаковочное изделие внутреннего типа, измерения родительской единицы обработки совпадают с измерениями ее упаковочного изделия внутреннего типа, как описано в разделе Измерения единиц обработки, пример A. В этом примере измерения родительской единицы обработки совпадают с измерениями Внутренняя упаковочного изделия типа Контейнер. Вес брутто равен весу упаковочного изделия родительской единицы обработки плюс совокупный вес входящих в единицу обработки изделий. Вес нетто - это вес изделий, входящих в единицу обработки без упаковочных изделий. Дочерняя или бесструктурная единица обработки с упаковочным изделием Если дочерняя единица обработки, например, единица обработки второго уровня из примера Измерения единиц обработки, пример A, или единица обработки, не имеющая ни родительской, ни дочерних единиц обработки, имеет упаковочное изделие внутреннего типа, измерения единицы обработки совпадают с измерениями ее упаковочного изделия внутреннего типа. Вес брутто единицы обработки равен весу упаковочного изделия и входящих в единицу обработки изделий. Вес нетто - это вес изделий, входящих в единицу обработки без упаковочных изделий. Единица обработки, имеющая более одного упаковочного изделия Если у единицы обработки имеется более одного упаковочного изделия внутреннего типа, измерения единицы обработки будут такими: Ширина единицы обработки равна суммарной ширине упаковочных изделий внутреннего типа. Это означает, что упаковочные изделия лежат в ряд. LN не предполагает наложения. Вес брутто равен суммарному весу упаковочных изделий и изделий, входящих в единицу обработки, вес нетто - то же, без веса упаковочных изделий. Другие измерения совпадают с измерениями индивидуального упаковочного изделия. Это метод калькуляции используется, также, если единица обработки является головной без упаковочного изделия, чьи дочерние единицы имеют различные упаковочные изделия. В таких случаях суммарные измерения ширины, высоты и другие измерения, становятся родительскими измерениями. См. Измерения единиц обработки, пример B в качестве примера расчета измерений. Родительская единица обработки без упаковочных изделий, дочерняя - с различными упаковочными изделиями внутреннего типа Если у родительской единицы обработки нет упаковочных изделий, а у дочерней имеются различные упаковочные изделия внутреннего типа, скажем, коробки разного размера, измерения родительской единицы обработки основываются на измерениях упаковочных изделий дочерней единицы обработки. Подробнее о вычислении измерений см. Измерения единиц обработки, пример C. Единица обработки с упаковочным изделием внешнего типа Для единиц обработки с упаковочными изделиями внешнего типа измерения определяются поверхностью внешних упаковочных изделий и измерениями расположенных на них изделий. Если единица обработки с упаковочным изделием внешнего типа является родительской, у дочерних могут быть упаковочные изделия внутреннего типа. Если суммарная площадь изделий или внутренних упаковочных изделий превышает площадь поверхности упаковочных изделий внешнего типа, изделия или внутренние упаковочные изделия должны во внешнем упаковочном изделии располагаться друг на друге. Это задает высоту единицы обработки. Глубина и ширина единицы обработки совпадают с шириной и глубиной внешнего упаковочного изделия. Высота изделий или внутренних упаковочных изделий, погруженных на внешнее упаковочное изделие, прибавляется к высоте внешнего упаковочного изделия. Для определения высоты штабелированных изделий или внутренних упаковочных изделий на внешнем упаковочном изделия, LN рассчитывает высоту единицы обработки следующим образом: Суммарный объем изделий или внутренних упаковочных изделий добавляется к объему внешних упаковочных изделий Результат делится на площадь внешних упаковочных изделий Пример того, как система LN рассчитывает измерения единиц обработки с внешними упаковочными изделиями, можноу видеть в разделе Измерения единиц обработки, пример D. Родительская единица обработки с внешним упаковочным изделием, дочерние с упаковочными изделиями разной высоты Если родительская единица обработки имеет внешнее упаковочное изделие, а дочернее - изделия или внутренние упаковочные изделия разной высоты, LN рассчитывает высоту единицы обработки следующим образом: Делит суммарную площадь внутренних упаковочных изделий (вне зависимости от их типа) на площадь внешнего упаковочного изделия Умножает результат на высоту самого высокого внутреннего упаковочного изделия Добавляет результат шага 2 к высоте внешнего упаковочного изделия Пример того, как система LN рассчитывает измерения единиц обработки с внешними упаковочными изделиями, содержится в разделе Измерения единиц обработки, пример E. Примечание Рассчитанные высоты единиц обработки с внешними упаковочными изделиями - это не всегда реальные высоты единиц обработки, скорее приближенные значения. Ведь если коробки не должны выступать за край поддона, их может потребоваться составлять одну на другую на большую высоту, чем это может показаться при расчете на основе площади поддона и оснований коробок. Например, если площадь основания поддона - 1 метр квадратный, и у вас 10 коробок размером 0,4 м * 0,25 м, на поддон поместится только восемь коробок, если нельзя, чтобы они выступали за край поддона. Поскольку оставшегося на поддоне места недостаточно, оставшиеся две коробки придется поставить на первый ряд коробок сверху. Если вы помещаете на поддон коробки или изделия разного размера, LN позволяет рассчитать высоты только приближенно, поскольку в LN для вычисления высоты единицы обработки используется высота максимальной по высоте коробки (изделия). Единицы обработки без упаковочных изделий Для единиц обработки без упаковочных изделий измерения определяются следующим образом: Ширина Суммарная ширина входящих в единицу обработки изделий. Обратите внимание, что для родительских единиц обработки, дочерние единицы которых имеют разную ширину, значением по умолчанию в этом поле будет максимальная ширина дочерней единицы обработки. Глубина Глубина изделия из единицы обработки. Значение по умолчанию берется из сеанса Изделие - Складирование (whwmd4100s000). Обратите внимание, что для родительской единицы обработки, имеющей дочерние единицы с различной глубиной, значением по умолчанию для этого поля является суммарная глубина для всех дочерних единиц обработки. Высота Высота входящего в единицу обработки изделия. Значение по умолчанию берется из сеанса Изделие - Складирование (whwmd4100s000). Обратите внимание, что для родительских единиц обработки, у которых есть дочерние единицы разной высоты, в качестве значения по умолчанию в этом поле используется высота самой высокой дочерней единицы обработки. Площадь Значение из поля Глубина, помноженное на значение из поля Ширина. Для родительских единиц обработки, у которых дочерние содержат разные изделия, значением по умолчанию в этом поле будет сумма площадей оснований дочерних единиц обработки. Объем Значение из поля Площадь, умноженное на значение из поля Высота. Для родительских единиц обработки, у которых дочерние содержат различные изделия, значением по умолчанию в этом поле будет сумма объемов дочерних единиц обработки. |