| # Синхронизация снабжающей линии с несколькими родительскими линиями Для дивергентной структуры поставляющих линий, несколько родительских линий могут быть синхронизированы с одной и той же поставляющей линией. В таком сценарии, для каждого задания на сборку, поставляющая линия должна быть синхронизирована с родительской линией только после того, как система определит, что снабжающая линия является частью модели сборочных линий, которая требуется для сборки конфигурируемого конечного изделия. Система определяет включение поставляющей линии на основе параметра Зависимые от конфигурации После того как очередность сборочных заданий для родительской линии сгенерирована, очередность участка родительской линии должна быть синхронизирована с очередностью последнего связанного участка поставляющей линии. Если участок родительской линии связан с несколькими поставляющими линиями, тогда очередность участка родительской линии должна быть синхронизирована с очередностью последнего участка каждой поставляющей линии, которые снабжают этот участок (родительской линии). Родительская линия синхронизируется с поставляющей линией для фиксации очередности заданий на сборку на поставляющей линии. Как результат синхронизации, дата окончания задания для рабочей зоны (LSO) последней рабочей зоны на линии последнего участка на линии поставляющей линии связанной с родительской линией, установлено к дате начала LSO на связанной рабочей зоной родительской линии. Поэтому, в сценарии где несколько родительских линий синхронизируются с одной поставляющей линии, используется концепция Первый вошел - Первый обслужен для определения фиксированных позиций для сборочных заданий на снабжающей линии. Эта фиксированная очередность не может быть изменена даже если поставляющая линия переупорядочивается на более поздней стадии, для другой родительской линии. Когда переурорядочивается другая родительская линия и синхронизируется с одной и той же поставляющей линией, ранее зафиксированные позиции заданий на сборку не меняются. Процесс синхронизации пытается зафиксировать задания на сборку в позицию как можно ближе к дате начала LSO на связанной рабочей зоны родительской линии. Поиск позиции ограничивается 30 днями. Если сборочное задание не может быть зафиксировано в позиции, наиближайщей к требуемой дате LSO рабочей зоны, система проводит поиск в прошлом для определения доступной позиции для фиксации задания на сборку до 30 дней прежде даты начала. Если задание не может быть зафиксировано в пределах 30 дней, задание на сборку фиксируется в доступную позицию, на дату в будущем, которая позднее требуемой даты. Показывается сообщение, которое начинается с того, что синхронизация успешно не выполнена. Когда переурорядочивается родительская линия, фиксированные задания на сборку на поставляющей линии, которые относятся к этой родительской линии, удаляются. Задания должны быть введены вновь, в момент когда синхронизируется поставляющая линия, после переупорядочивания родительской линии. Доступные на поставляющей линии позиции вновь определяются. Все остальные задания на сборку фиксированные на поставляющей линии, относящиеся к другим родительским линиям, не затрагиваются. Фиксированная очередность заданий на сборку на связанном последнем участке поставляющей линии требуется для: Убедиться, что задания на сборку на поставляющей линии поставляются во время. Убедиться, что задания на сборку поставляются на рабочую зону родительской линии в определенной последовательности. Связанные темы Связывание снабжающей линии к нескольким родительским линиям (Дивергентная структура сборочной линий) Выбор сборочной линии - Зависимые от конфигурации Зависимые от конфигурации Время транспортировки для связанных сборочных линий |