| # Генерация данных копирования КСИ (многоуровневых) (tiedm1230m000) Используйте этот сеанс чтобы создания данных копирования для многоуровневой КСИ. Заданные Конструкторские единицы и вся многоуровневая КСИ будут скопированы при выполнении сеанса Завершение конструкторских данных (tiedm3240m000). LN не создаст данные копирования для более низких уровней КСИ, если данные копирования уже существуют (например, в результате копирования одноуровневой СИ с помощью сеанса Данные копирования КСИ Данные копирования КСИ (tiedm1120m000)). LN не создаст данные копирования К-единицы, если: Выбранная пользователем редакция не имеет статус Утверждено технологом (см. поле Статус в сеансе Редакция К-единицы (tiedm1100m000)). Единица редакции К-единицы отличается от единицы изделия (см. поле Един в сеансе Редакция К-единицы (tiedm1100m000)). Тип К-единицы отличается от типа производственного изделия. Отсутствует действующая редакция К-единицы компонента КСИ со статусом Утверждено технологом. Для каждой одноуровневой КСИ можно проверить или изменить результат этого сеанса, используя сеанс Данные копирования КСИ (tiedm1120m000). Можно также использовать сеанс Данные копирования КСИ (tiedm1120m000), чтобы скопировать одноуровневые КСИ в производственные СИ с использованием созданных данных копирования. Если не существует ни отношения, ни целевого изделия, LN использует этот сеанс, чтобы создать отношение между редакцией К-единицы и другим изделием. Если используются заказные изделия, необходимо установить флаг Кастом.Скопир. Изделия в сеансе Параметры Управления конструкторскими данными (tiedm0100m000), чтобы получить нужный результат. Связанные темы Обзор управления конструкторскими данными Конструкторские СИ Структура многоуровневой СИ Конструкт.Единица Введите К-единицу, для которой вы хотите создать данные копирования из ее многоуровневой КСИ. Редакция К-единицы Введите редакцию К-единицы, для которой вы хотите создать данные копирования из ее многоуровневой КСИ. Осн.Изделие Введите родительское изделие, КСИ которого вы хотите скопировать в ПСИ. Заменить Существ. КСИ Данными Копир. Если этот флаг установлен, существующие КСИ перезаписываются данными копирования. Создать Отношения Если этот флаг установлен,, связи создаются, если отсутствуют существующие связи Настройка флага Создать Отношения связана с настройкой флага Переписать изд. в производ.. Различные комбинации установок дают следующие результаты: Если флаг Создать Отношения выбран, а флаг Переписать изд. в производ. не выбран, связь с тем же кодом, что и код К-единицы, создается, только если изделия с этим кодом не существует в производстве. Если флаг Создать Отношения выбран, и флаг Переписать изд. в производ. также выбран, создается связь с тем же кодом, что и код К-единицы. Если изделие с этим кодом уже существует в производстве, оно переписывается. Если флаг Создать Отношения не выбран, а флаг Переписать изд. в производ. выбран, генерирование данных копирования прекращается, если связи не определены. Вкл.цеховые компоненты Если этот флаг установлен, компоненты, уже существующие на уровне производства, включаются в копию КСИ. Переписать изд. в производ. Если этот флаг установлен,, изделия, находящиеся в производстве, переписываются. Настройка флага Переписать изд. в производ. связана с настройкой флага Создать Отношения. Различные комбинации установок дают следующие результаты: Если флаг Создать Отношения выбран, а флаг Переписать изд. в производ. не выбран, связь с тем же кодом, что и код К-единицы, создается, только если изделия с этим кодом не существует в производстве. Если флаг Создать Отношения выбран, и флаг Переписать изд. в производ. также выбран, создается связь с тем же кодом, что и код К-единицы. Если изделие с этим кодом уже существует в производстве, оно переписывается. Если флаг Создать Отношения не выбран, а флаг Переписать изд. в производ. выбран, генерирование данных копирования прекращается, если связи не определены. Переписать описание изделия и ключ поиска Если этот флаг установлен, уже существующие описания изделий и ключи поиска перезаписываются . Копир. связанных док-тов Если этот флаг установлен, также будут скопированы связанные документы. Копир.связей докум. Если этот флаг установлен, также будут скопированы связи документов. Включать альтернат. Если этот флаг установлен, LN включает альтернативные материалы в данные копирования. Связанные темы Альтернативные материалы в СИ Включить расход.матер. Если этот флаг установлен, LN включает расходуемые материалы в данные копирования. Связанные темы Использование оставшегося запаса устаревших изделий Печать обработанных К-единиц Если этот флаг установлен, печатаются конструкторские единицы, для которых данные копирования КСИ сгенерированы. Для нескольких конструкторских единиц генерация данных копирования КСИ пропускается, так как предполагается, что эти конструкторские единицы уже скопированы в производство и также уже распечатаны. Создание Щелкните по этой опции для генерирования интервалов с параметрами, определенными в этом сеансе. |