| # Строки сценария профилактического обслуживания (tsspc1131m000) Используйте этот сеанс чтобы для создания и работы со строками сценария профилактического обслуживания для которого генерируется план обслуживания для номерного изделия. Сценарии мб: Базирующимися на использовании. Пример выполнение обслуживания после 10000 km или после износа проектора шин меньше 3 mm. Базирующимися на времени Пример сценарий ремонта, повторяющийся 12 раз в год. Базирующимися на времени в соответствии с предопределенным шаблонами. Пример выполнение легкого обслуживание после 2 месяцев, расширенного обслуживание после 3 месяцев, и легкого обслуживание после 5 месяцев. Связанные темы Осмотры и сценарии профилактического обслуживания Сценарий обслуживания Код серии для сценария обслуживания Описание Описание или название кода. Строка Номер строки для сценария обслуживания. Каждая строка определяется уникальным номером сгенерированным LN. По умолчанию, LN увеличивает существующий номер на предопределенное значение. Это значение можно изменить. Описание Описание или название кода. Тип Тип строки для сценария обслуживания. Допустимые значения Тип Тип измерения Код типа измерения. Примечание Применяется только для строк сценариев, базирующихся на использовании. Описание Описание или название кода. Особая позиция Если этот флаг установлен, строка сценария обслуживания определена для ососбой позиции изделия. Примечание Применяется только для строк сценариев, базирующихся на использовании. Позиция Позиция кода изделия. Примечание Применяется только когда выбрана особая позиция Описание Описание или название кода. Базисная работа Базисная работа, из которой генерируется запланированная работа. Описание Описание или название кода. Особое дочернее изделие Если этот флаг установлен, Применяется только для строк сценариев с особыми дочерними изделиями. Дочернее изделие Дочернее изделие, для которого генерируется план обслуживания. Внутри жизненного цикла Если этот флаг установлен, запланированные работы генерируются внутри заданного жизненного цикла изделия. Жизненный цикл мб задан в сеансе Единицы обслуживания (tsmdm2100m000) Циклический Если этот флаг установлен, запланированные работы генерируются постоянно внутри заданного диапазона дат. Частота Число раз, когда базисная работа выполняется для изделия. Единица временного интервала Единица, в которой выражена частота. |