| # Печать Задания рабочей зоны (штрих код)) Штрих-коды можно использовать для создания отчетов о завершении заданий или отмены отчета о завершении задания, если это было сделано по ошибке, при помощи сеанса Отчет о завершении задания РЗ используя штрих-код (tiasc2211m000). Отчет о завершении задания РЗ используя штрих-код (tiasc2211m000) Для распечатки штрих-кодов используется один из двух представленных ниже способов: При помощи программы BWPRINT Используйте программу BWPRINT для вывода данных на печать на любой тип печатающего устройства под Windows. Выполните следующие шаги: Шаг 1. Нажмите Печать Если кликните Печать Выбор устройства (ttstpsplopen ) запуститься сеанс. Шаг 2. Выберите устройство Выберите устройство с типом Печатающее устройство Windows. Установить устройства можно в сеансе Данные устройства (ttaad3500m000). Шаг 3. Выберите флаг Просмотр. Этот флаг находится в окне "Параметры печатающего устройства Windows". Шаг 4. Нажмите кнопку Продолжить. Запустится программа BWPRINT, и на экран будет выведено окно предварительного просмотра штрих-кодов. Шаг 5. Нажмите кнопку Печать значок "Печать" Нажмите иконку "Печать" и выберите обычно используемый принтер. Примечание У вас должен быть файл `bwprint.exe` в каталоге BW/bin. Если этого файла нет, необходимо установить bwprint на Вашу рабочую станцию или компьютер. Программу BWPRINT можно использовать и под Windows, и под Unix. Непосредственно из очереди печати Unix Шаг 1. Нажмите Печать Если кликните Печать Выбор устройства (ttstpsplopen ) запуститься сеанс. Шаг 2. Выберите принтер Выберите `нормальный принтер`. Примечание Предпосылки, применяемые при распечатке непосредственно из очереди печати Unix: Необходимо использовать специальные шрифты, обычно в дополнительном картридже. Необходимо иметь корректный установленный файл скриптов для инициализации шрифтов принтера. Необходимо, чтобы файл скриптов обладал правильной логикой для распознавания кодов принтера. Ваш системный администратор должен правильно установить скрипты. Это не простая процедура, и вместо нее рекомендуется использовать первый способ распечатки (BWPRINT). Связанные темы Обзор управления сборкой Штрих-коды для Windows NT |