| # Индексы по стандартному маршруту (fmlbd0151m000) Используйте этот сеанс чтобы просмотра и изменения индексов для стандартных маршрутов. Для каждого стандартного маршрута индексы организованы в диапазоны по странам. Примечание Используйте раздел Схем для просмотра места Ссылочный адрес. Вы должны выбрать только одну запись единовременно. Диапазон состоит из следующих элементов: Порядковый номер. Страна. Диапазон индексов в этой стране. Ссылочный адрес. Очередностьв маршруте определяет порядок, в котором диапазоны посещаются перевозчиком. Чтобы задать диапазон, вы вводите первый индекс диапазона в поле От индекса и последний индекс диапазона в поле До индекса. Перевозчик может забирать или доставлять товары по адресам в рамках диапазона. Ссылочный адрес является наиболее важным адресом диапазона. Обычно, это точка слияния или точка разъединения. Обратите внимание, что стандартный маршрут может быть участком плана маршрута. Пример Для задания стандартного маршрута AMS - PAR, Из Амстердама в Париж через Брюссель, вам требуется три диапазона: Очередность 1; Нидерланды; индексы 1000AA - 1199ZZ; Ссыл.адрес: Амстердам, точка слияния. Очередность 2; Бельгия; индексы 1000 - 1100; Ссыл.адрес: Брюссель, точка слияния/разъединения. Очередность 3; Франция; индексы 92974 - 92984; Ссыл.адрес: Париж, точка разъединения. Связанные темы Использование стандартных маршрутов Использование планов маршрута Методы планирования Страна Страна, из которой происходит диапазон индексов для стандартного маршрута. Адреса в рамках диапазона индексов могут посещаться перевозчиком, чтобы забрать или доставить товары. Стандарт.маршрут Стандартный маршрут, для которого поддерживаются индексы. От индекса Первый индекс диапазона индексов для данного стандартного маршрута. Адреса в рамках диапазона индексов могут посещаться перевозчиком, чтобы забрать или доставить товары. До индекса Последний индекс диапазона индексов для данного стандартного маршрута. Адреса в рамках диапазона индексов могут посещаться перевозчиком, чтобы забрать или доставить товары. Очередностьв маршруте Порядковый номер диапазона индексов. Порядковый номер определяет порядок, в котором диапазоны посещаются перевозчиком. Ссылочный адрес Ссылочный адрес является наиболее важным адресом диапазона индексов. Обычно, это точка слияния или точка разъединения. |