| # Лог физической структуры (tscfg2515m000) Используйте этот сеанс чтобы данный сеанс используется для показа установок и/или изъятий дочерних изделий в/из физической структуры номерного изделия. Примечание Установки и изъятия протоколируются автоматически, но только, если соблюдаются оба следующих условия: Статус номерного изделия в сеансе Номерные изделия (tscfg2100m000)- Активный. В сеансе Параметры управления конфигурациями (tscfg0100m000) установлен либо флаг Использ. статуса конфиг-ции, либо флаг Создать лог физич.стр-ры. Оболочка графического навигатора (GBF), которую можно вызвать из сеанса Физические структуры (tscfg2110m000), также использует данные из этого сеанса. Связанные темы Обновление физической структуры (PBS) Утверждение-Отклонение изменений & Обновлен. физич.структуры Замененные номерные изделия Родительское изделие Код изделия родительского номерного изделия, для которого изменения в его физической структуре протоколируются и показываются в данном сеансе. Серийный номер Серийный номер родительского изделия, чьи изменения физической структуре протоколируются и показываются в данном сеансе. Описание Описание или наименование изделия. Редакция Идентификация имеющейся редакции номерного изделия. Группа установок Группа установки (ее код), к которой принадлежит родительское номерное изделие. Описание Описание или название кода. Владелец Наименование контрагента, которому принадлежат родительское и дочерние номерные изделия. Позиция Номер позиции дочернего изделия или дочернего компонента в структуре. Изменено Имя пользователя, инициирующего изменения, сделанные для компонента в физической структуре. Примечание Это поле показа. Infor LN определяет умолчания для этого поля. Источник изменения Источник, инициирующий изменения, сделанные для компонента в физической структуре. Допустимые значения Источник изменения. Примечание Это поле показа. Infor LN определяет умолчания для этого поля. По умолчанию, значение устанавливается в Не применяется. Номер заказа Номер заказа, инициирующий изменения, сделанные для компонента в физической структуре. Примечание Это поле доступно, только если поле Источник изменения увстановлен в Заказ на продажу ремонта или Заказ на работу или Заказ на обслуживание. Это поле показа. Infor LN определяет умолчания для этого поля. Время совершения Дата, когда дочернее изделие было либо изъято из физической структуры родительского изделия, либо установлено в нее, при помощи сеанса Изменение физической структуры (tscfg2220m000). Статус Статус, на который было изменено дочернее изделие в физической структуре. Изделие Код изделия дочернего изделия, которое было либо изъято из физической структуры, либо установлено в нее. Серийный номер Серийный номер дочернего изделия, которое было либо изъято из физической структуры, либо установлено в нее. Описание Описание или наименование дочернего изделия. Редакция Идентификация имеющейся редакции номерного изделия. Количество Число дочерних изделий в физической структуре. Примечание Если серийный номер заполнен, то это поле должно быть 1 (единица). Нет справки, связанной с этим пунктом. Количество Единица запасов изделия. Ссылочный указатель Обозначает место для установки компонента изделия, например, где необходимо выполнить монтаж электронного компонента на печатной плате. Ссылочные указатели часто применяются в электронике, их источником может являться станция Автоматизированного проектирования (Computer-Aided Design - CAD (САПР)). Связанные темы Обзор ссылочных указателей Описание Описание или название кода. Это может быть, например, код, который выражает место, где необходимо монтировать изделие-компонент. Уровень Вверх Данная команда используется для показа родительского изделия на один уровень вверх. Если текущее родительское изделие является изделием самого верхнего уровня структуры, то эта команда недоступна. Уровень Вниз Данная команда используется для показа компонентов дочернего изделия текущей структуры. Чтобы эта команда стала доступной, в структуре необходимо выбрать строку. |