| # Номерное конечное изделие - Компоненты исполнения (timfc0111m000) Используйте этот сеанс чтобы управления и вывода на экран фактической структуры исполнения продукта номерного изделия. Сразу после генерации структуры исполнения компоненты, выводимые в данном сеансе, соответствуют оценке материалов производственного заказа. Если компонент является номерным изделием, и количество изделия по СИ больше одного, можно просмотреть запись для каждого экземпляра изделия. Для каждой записи можно ввести серийный номер. Иными словами, количество записей для номерного изделия равно количеству изделий по СИ. Для каждой записи значение в поле Использ.Кол-во равняется единице (1). Если определенный материал по СИ является изделием, контролируемым в партиях, и количество данного изделия по СИ больше одного, поле Использ.Кол-во отражает количество по СИ. В сеансе можно увидеть только одну запись для данного изделия с соответствующим номером партии компонентов. Однако, если для неномерных компонентов в СИ заданы ссылочные указатели, для каждого ссылочного указателя создается отдельная строка компонента исполнения. Цеховое управление (SFC) Если флаг Только номерные и партионные изделия в компонентах исполнения в сеансе Параметры SFC (tisfc0100s000) выбран, только номерные и партионные изделия показываются в сеансе Номерное конечное изделие - Компоненты исполнения (timfc0111m000). Если флаг Только номерные и партионные изделия в компонентах исполнения не выбран, на экран выводятся также неномерные изделия и изделия, которые не управляются партиями. Управление сборкой (ASC) Если значение в поле Сборочн.комп. в As-Built в сеансе Параметры Управления сборкой (tiasc0100m000)- Номерные и партионные, только номерные и партионные компоненты показываются в сеансе Номерное конечное изделие - Компоненты исполнения (timfc0111m000). Если флаг Сборочн.комп. в As-Built имеет значение Все, на экран выводятся также неномерные компоненты и компоненты, которые не управляются партиями. Примечание В сеансе отображается структура изделия после завершения изделия. Эта структура не обязательно соответствует структуре проектирования или планирования. Следует помнить, что изменения в оценке материалов не приводят автоматически к изменениям в структуре исполнения и наоборот. Строки компонентов исполнения можно свободно добавлять или удалять. Чтобы гарантировать максимальную гибкость, проверки на валидацию не выполняются. Связанные темы Обзор номерных изделий Номерные изделия в Производство Обзор ссылочных указателей Производ./Задание на сб. Производственный заказ или задание на сборку, для которого произведено номерное изделие. Изделие Родительское изделие, которое содержит компоненты исполнения. Сер.No. Уникальный идентификатор отдельного физического изделия. LN использует маску для создания серийного номера. Серийный номер может состоять из нескольких сегментов данных, которые представляют, например, дату, модель и информацию о цвете, порядковый номер и так далее. Серийные номера могут создаваться для изделий и инструментов. Изделие Компонент номерного изделия. Серийн.номер компонента Серийный номер компонента. Код партии Некоторое количество изделий, совместно производимых и хранимых, которые идентифицируются по (партионному) коду. Партии идентифицируют товары. Модиф. Изделие Модификация изделия. Использ.Кол-во Требуемое количество компонента. Компоненты СИ, выводимые в данном сеансе, соответствуют оценке материалов производственного заказа. Если компонент является номерным изделием, и количество изделия по СИ больше одного, можно просмотреть запись для каждого экземпляра изделия. Для каждой записи можно ввести серийный номер. Иными словами, количество записей для номерного изделия равно количеству изделий по СИ. Для каждой записи значение в поле Использ.Кол-во равняется единице (1). Если определенный материал по СИ является изделием, контролируемым в партиях, и количество данного изделия по СИ больше одного, в сеансе можно увидеть только одну запись для данного изделия с соответствующим номером партии компонентов. Ссылочный Указатель Обозначает место для установки компонента изделия, например, где необходимо выполнить монтаж электронного компонента на печатной плате. Ссылочные указатели часто применяются в электронике, их источником может являться станция Автоматизированного проектирования (Computer-Aided Design - CAD (САПР)). Данное поле можно редактировать только в том случае, если в поле Момент генерации серийных номеров в сеансе Параметры SFC (tisfc0100s000) установлено значение Вручную. Из этого поля можно вызвать для просмотра и выбора сеанс Ссылочные указатели по изделиям (tcibd0120m000). Если ссылочные указатели в СИ заданы, для каждого ссылочного указателя создается отдельная строка компонента исполнения, даже если компонент не номерной. Связанные темы Обзор ссылочных указателей Описание Описание ссылочного указателя. Это может быть, например, код места, в которое устанавливается компонент изделия. Статус серии Статус серийного номера конечного изделия. Допустимые значения Возможные значения Связанные темы Работа с номерными изделиями в Производство Позиция Номер позиции компонента. Генерация компонентов Система Infor LN генерирует компоненты номерного изделия. |