| # Несколько транспортных средств на груз Партии товаров обычно транспортируются сегментными транспортными средствами, например, комбинацией грузовика и прицепа, или локомотивом, который тянет несколько вагонов. В подобных случаях вам может потребоваться выполнить планирование перевозки для некоторых или, возможно, всех сегментов, составляющих транспортное средство. В Управление перевозками для каждой строки заказа на перевозку вы можете указать, будет ли транспортировка выполняться отдельным транспортным средством или сегментным транспортным средством. Если вы выбираете отдельное транспортное средство, то вы можете добавить группу транспортных средств в строку заказа на перевозку. Если вы прикрепляете транспортное средство к строкам заказа на перевозку, Управление перевозками будет пытаться назначить это транспортное средство грузу, который получится в результате процесса формирования грузов. За дополнительной информацией обратитесь к Использование групп транспортных средств, Выбор транспортного средства и Группировка заказов на перевозку. Если вы выбираете сегментное транспортное средство, то вы можете добавить комбинацию транспортных средств в строку заказа на перевозку. Комбинация транспортных средств может включать различные отдельные транспортные средства, это зависит от того, как вы настроите ваши комбинации транспортных средств. В результате Управление перевозками может назначить каждому грузу, полученному в результате процесса формирования грузов, более одного транспортного средства. Примечание К строке заказа на перевозку вы можете привязать либо группу транспортных средств, либо комбинацию транспортных средств, но не одновременно и то, и другое. Если вы не укажите в строке заказа на перевозку ни группу транспортных средств, ни комбинацию транспортных средств, о механизм формирования грузов выберет группу транспортных средств или комбинацию транспортных средств на основе ваших данных настройки. Сначала механизм формирования грузов ищет подходящую группу транспортных средств. Если группа транспортных средств не найдена, берется группа транспортных средств, заданная по умолчанию для перевозчика. Если группа транспортных средств по умолчанию не задана, механизм формирования грузов ищет комбинацию транспортных средств. Если не найдена, то берется комбинация транспортных средств по умолчанию, заданная для перевозчика. Дополнительную информацию по механизму формирования грузов см. в Процесс формирования груза. Комбинации транспортных средств также доступны для использования в кластеризации заказов на перевозку. Комбинация транспортных средств является одним из критериев, используемых для генерации кластеров заказов на перевозку. Комбинации транспортных средств Комбинация транспортных средств обозначает совокупность транспортных средств; она состоит из различных сегментов. Например, комбинация грузовика и прицепа или локомотив, тянущий несколько вагонов. Чтобы указать сегменты, которые образуют комбинацию транспортных средств, вы должны связать типы ТС и/или транспортные средства. Типы транспортного средства Тип транспортного средства обозначает безымянное, то есть уникально не идентифицируемое транспортное средство. Для каждого типа ТС вы должны задать число транспортных средств, используемых в комбинации транспортных средств. Например, если комбинированное транспортное средство состоит из локомотива (LOC) и пяти вагонов (CAR), для типа транспортного средства CAR вы должны ввести 5, а для типа ТС LOC вы должны ввести 1. Транспортное средство Транспортное средство обозначает уникально идентифицируемое средство транспорта, для которого Управление перевозками может выполнить проверку доступности в процессе формирования грузов. Для задания уникально идентифицируемого сегмента вы должны указать для этой комбинации транспортных средств транспортное средство и тип транспортного средства. Например, если комбинированное транспортное средство состоит из локомотива и пяти вагонов, и вы хотите выполнять проверку доступности локомотива, вы можете указать для локомотива транспортное средство LOCOMOTIVE AX00023 и тип ТС LOC. За дополнительной информацией обратитесь к Настройка комбинаций транспортных средств. Вы можете добавить несколько транспортных средств в комбинацию транспортных средств. Таким образом, Управление перевозками может запланировать транспортировку груза несколькими транспортными средствами. Настройка комбинаций транспортных средств Для настройки комбинаций транспортных средств выполните следующее: В сеансе Коды комбинации (fmfmd0120m000) задайте коды комбинации. В сеансе Типы транспортировки (fmfmd0140m000) задайте типы транспортировки. В сеансе Транспортные средства (fmfmd0155m000) задайте транспортное средство и в сеансе Календарь транспортных средств (fmlbd0560m000) настройте календарь для транспортного средства. В сеансе Группы транспортных средств (fmfmd0150m000) задайте группы транспортных средств. В сеансе Типы транспортных средств (fmfmd0147m000) задайте типы ТС. В сеансе Комбинация транспортных средств (fmfmd0642m000) задайте комбинации транспортных средств. В сеансе Типы ТС и транспортные средства по комбинации ТС (fmfmd0148m000) добавьте типы ТС и транспортные средства, принадлежащие комбинации транспортных средств. Для задания безымянного (анонимного) сегмента комбинации транспортных средств вы должны добавить тип ТС и число транспортных средств этого типа. Например, если комбинация транспортных средств состоит из локомотива и пяти вагонов, для типа ТС CAR (вагон) вы должны ввести 5 в поле Количество ТС. Для задания уникально идентифицируемого сегмента вы должны указать конкретное транспортное средство и тип транспортного средства. Число транспортных средств для уникально идентифицируемого сегмента не может отличаться от единицы. В сеансе Комбинации транспортных средств по перевозчику/ТЛК (fmfmd0144m000) задайте комбинации транспортных средств, доступные перевозчикам. В сеансе Параметры планирования перевозок (fmlbd0100m000) установите или снимите флаг Проверка доступности ГТС и СТС для указания, должны ли проверяться погрузочная мощность и доступность транспортного средства или комбинации транспортных средств при формировании грузов. |