| # Использование контроллера обмена На основе созданного или введенного вручную время соединения, контроллер обмена начнет через определенные интервалы Прямая сетевая коммуникация (ecedi7205m000) сеансе для соответствующей сети. Контроллер обмена активируется в фоновом режиме. Контроллер обмена может быть запущен для всех сетей или можно исключать отдельные сети. С работающим в фоновом режиме контроллером можно использовать монитор обмена для проверки статуса связи отдельных сетей. В отличие от инструмента управления заданиями, ожидающие задания (время сеанса) для всех сетей показываются в одном окне. Монитор обмена покажет только ожидающий, отложенные задания на текущий день. Задание удаляется из списка после его выполнения. По достижении времени соединения для одной из сетей, Infor LN начинает Прямая сетевая коммуникация (ecedi7205m000) сеансе для этой сети. После запуска монитора обмена показываются активные сети (статус связи будет активен) и текущие действия, выполняемые сетью (по the network (выполняется «Статус работы»). Связанные темы Внешняя сетевая связь EDI Связь |