| # Создание физической структуры из существующей структуры. Можно использовать сеанс Создание физической структуры (tscfg2210m000) для создания физической структуры из как-исполнено структуры. Если создается физическая структура из как-исполнено структуры, это приведет к прямому копированию номерных изделий, присутствующих в сеансе Номерное конечное изделие - Заголовок исполнения (timfc0110m000) подсистемы Производство в сеанс Номерные изделия (tscfg2100m000) подсистемы Обслуживание и ремонт. Физическая структура создается с такой же структурой, что и как-исполнено структура. Примечание Производство Для создания физической структуры из как-исполнено структуры подсистема Производство должна быть внедрена. Необходимо выбрать флаг Производство (TI) в сеансе Внедренные компоненты ПО (tccom0500m000). Анонимные изделия анонимные изделия не могут иметь номерные изделия в качестве дочерних. Создание физической структуры из как-исполнено структуры Запустить сеанс Создание физической структуры (tscfg2210m000). В поле Источник выбрать как-исполнено структура. Под как-исполнено структура, введите или выберите исполненное (корневое) изделие и серийный номер в качестве источника копирования. Как-исполнено(корневое) изделие не может контролироваться партиями. Следует убедится, что данные компонентов исполнения присутствуют в сеансе Номерное конечное изделие - Компоненты исполнения (timfc0111m000) для как-исполнено (корневого) изделия. Неномерные изделия в данных компонентов исполнения должны присутствовать в сеансе Изделия - Общие данные (tcibd0501m000). В противном случае физическая структура создана не будет. В секции Связать с в поле Цель, следует выбрать одно из следующих значений: Группа установок Корневое изделие структуры изделия устанавливается как корневое номерное изделие физической структуры. Компоненты на всех уровнях структуры изделия копируются один-в-один в номерные изделия. Серийный номер номерного изделия создается в соответствии с маской . Структура Корневое изделие структуры изделия должно существовать как дочернее изделие в веденной физической структуре. Компоненты на всех уровнях структуры изделия копируются один-в-один в номерные изделия. Серийный номер номерного изделия создается в соответствии с маской. Новая структура LN создает новую физическую структуру. По умолчанию следует ввести или выбрать следующее: Группу номерных изделий, к которой принадлежат вновь создаваемые номерные изделия. Подразделение обслуживания (опционально). Время поставки (опционально). При необходимости следует установить флаги Отчет обработки и Отчет об ошибках. Нажать Создать. Как-исполнено структура копируется в группу установки Создается новая конфигурация группы установки. Корневое изделие исполненной структуры устанавливается как корневое номерное изделие физической структуры. Дочерние изделия (данные компонентов исполнения) на всех уровнях исполненной структуры копируются один-в-один в физическую структуру. Номерные компоненты как-исполнено копируются в сеанс Номерные изделия (tscfg2100m000). Неномерные компоненты как-исполнено копируются в сеанс Единицы обслуживания (tsmdm2100m000). Как-исполнено структура копируется в структуру Корневое изделие как-исполнено структуры должно существовать как дочернее изделие в введенной физической структуре. Дочерние изделия (данные компонентов как-исполнено) на всех уровнях как-исполнено структуры копируются один-в-один в физическую структуру. Номерные компоненты как-исполнено копируются в сеанс Номерные изделия (tscfg2100m000). Неномерные компоненты как-исполнено копируются в сеанс Единицы обслуживания (tsmdm2100m000). Как-исполнено структура копируется в новую структуру Дочерние изделия (данные компонентов как-исполнено) на всех уровнях как-исполнено структуры копируются один-в-один в физическую структуру. Номерные компоненты как-исполнено копируются в сеанс Номерные изделия (tscfg2100m000). Неномерные компоненты как-исполнено копируются в сеанс Единицы обслуживания (tsmdm2100m000). Связанные темы Пример шаблона группы установки |