| # Типовые изделия в Планировании предприятия Типовое изделие - это изделие, структура которого сконфигурирована в соответствии с клиентскими предпочтениями. Конфигурирование выполняется в Конфигураторе PCM или модуле Конфигурация продукта (PCF). При закрытии действующего заказа на продажу для типового изделия система LN генерирует структуру проекта, а для соответствующего проектного изделия записывается спрос. Это означает, что для самого типового изделия фактического спроса нет. Для типового изделия могут существовать только следующие типы спроса: Прогноз Зависимый спрос, производный от прогноза спроса на более высоком уровне спецификации изделия (СИ) или спецификации критических материалов. Основное планирование Основное планирование для типового изделия подобно основному планированию для нормального изделия. Возможно ведение основного плана для типового изделия и использование спецификации критических материалов и спецификации критичных мощностей для разбиения критических потребностей. Если сконфигурированные (проектные) изделия являются производными от типового изделия (см. поле Производный от изделия в сеансе Изделие - Общие данные (tcibd0101s000)), возможно: Ведение одного основного плана изделия для типового изделия и всех его конфигураций Применение поглощения прогноза для типового изделия Позаказное планирование Позаказное планирование для типового изделия отличается от обычного позаказного планирования тем, что оно использует: Типовую СИ вместо нормальной СИ. Типовой маршрут вместо нормального маршрута. Типовая СИ Следующие поля из сеанса Типовые СИ (tipcf3110m000) используются для планирования в Планирование предприятия: План. Количество Процент планиров. Опережение цикла [дни] Процент планирования приближенно показывает на то, как часто данный материал фактически используется для сконфигурированного изделия. Требуемое количество для планирование вычисляется следующим образом: Дата потребности материала в типовой СИ определяется следующим образом: Начиная с запланированной даты окончания запланированного заказа. Производится планирование назад интервала опережения цикла, взятого из типовой СИ. Примечание Все данные по изделию для изделий, обрабатываемых Конфигуратором PCM, поддерживаются вне системы LN. Чтобы планировать конфигурируемые PCM изделия, вы должны сгенерировать типовую СИ посредством сеанса Планирование - Типовая СИ (cprpd3140m000) для использования в планировании. Типовой маршрут Операции типового маршрута не планируются при помощи регулярного планирования назад, каждая операция планируется при помощи своего собственного сдвига цикла. Следующие поля из сеанса Типовой технологический маршрут (tipcf3120m000) используются для планирования в Планирование предприятия: Запланир.время производ. Процент планирования Врем.опереж.цикла Запланированное производственное время используется для планирования рассматриваемых операций. Процент планирования приближенно показывает на то, как часто данная операция используется для сконфигурированного изделия. Использование мощности на операции вычисляется следующим образом: Дата начала и окончания операции типового маршрута определяется следующим образом: Начиная с запланированной даты окончания запланированного заказа. Выполняется планирование назад опережения цикла, таким образом определяется дата окончания операции. Примечание Все данные по изделию для изделий, обрабатываемых Конфигуратором PCM, поддерживаются вне системы LN. Чтобы планировать конфигурируемые PCM изделия, вы должны сгенерировать типовой маршрут посредством сеанса Планирование - Типовой маршрут (cprpd3150m000) для использования в планировании. Связанные темы Проектные изделия в Планирование предприятия Фиктивные типовые изделия Основное планирование, Обзор Позаказное планирование, обзор |