| # Рассчитать операцию по методу MACRS Формула расчета амортизации MACRS использует формулу снижающегося остатка или формулу прямого начисления износа. Формула расчета амортизации по системе MACRS Расчет амортизации методом снижающегося остатка по системе MACRS Формула расчета амортизации по системе MACRS В методе прямого начисления износа по системе MACRS LN рассчитывает новый применимый процент амортизации в каждом году срока ОС. Формула MACRS SL использует при расчете не первичный амортизационный срок ОС, а его остаточный срок. В прямом начислении износа по системе MACRS LN рассчитывает процент для года путем деления одного периода амортизации на остаточный срок ОС и затем использует это значение со сроком эксплуатации для определения суммы амортизации для этого года. В первом году LN делит полученную в результате сумму годовой амортизации равномерно по каждому периоду с начала периода восстановления до конца года. В последующие годы LN делит сумму амортизации равномерно по каждому периоду в году. Примечание Если ОС, для которого рассчитывается амортизация, содержит срок эксплуатации, LN корректирует расходы по начисленному износу для расчета за первые полгода, квартал или месяц. Более подробную информацию см. в Расчеты амортизации и сроки эксплуатации. Формула прямого начисления износа по системе MACRS:
    амортизация = (стоимость - накопленная амортизация) * (1 / остаточный срок)
Пример У вашей компании есть ОС стоимостью $10.000 с оценочным сроком в семь лет и полугодовым сроком эксплуатации. Из-за срока эксплуатации LN должна рассчитать полную годовую амортизацию для первого года, но регистрирует только половину полученной в результате амортизации. Годовая амортизация для первого года срока ОС рассчитывается как:
    [ $10,000 * (1 / 7) ] ___________________ = $714.29 2
LN делит эту сумму равномерно от даты обслуживания до конца первого финансового года. Во втором годе срока ОС остаточный срок теперь составляет 6,5 лет. LN рассчитывает годовую амортизацию следующим образом:
    [ ($10,000 - $714.29) * (1 / 6.5) ] = $1428.57
LN равномерно делит эту сумму по двенадцати периодам в календарном годе, что в результате дает сумму амортизации $119,05 в каждом периоде второго года. В третьем году срока ОС, остаточный срок теперь составляет 5,5 лет. LN рассчитывает годовую амортизацию следующим образом:
    [ ($10,000 - $2142.86) * (1 / 5.5) ] = $1428.57
LN равномерно делит эту сумму на двенадцать периодов в календарном году, что дает в результате сумму амортизации $119,05 в каждом периоде третьего года. Примечание Если ОС, для которого рассчитывается амортизация, содержит срок эксплуатации, LN корректирует расходы по начисленному износу для расчета за первые полгода, квартал или месяц. За дополнительной информацией обратитесь к Расчеты амортизации и сроки эксплуатации. Расчет амортизации методом снижающегося остатка по системе MACRS Для расчета амортизации по снижающемуся остатку по системе MACRS используется та же формула, что и формула, используемая в обычном расчете по методу снижающегося остатка с переключением на прямое начисление износа. LN использует снижающийся остаток для первой части срока ОС, а затем переключается на прямое начисление износа с остаточным сроком. Примечание Если ОС, для которого рассчитывается амортизация, содержит срок эксплуатации, LN корректирует расходы по начисленному износу для расчета за первые полгода, квартал или месяц. За дополнительной информацией обратитесь к Расчеты амортизации и сроки эксплуатации. Связанные темы Рассчитать амортизацию по таблице MACRS |