| # Печать физических структур (tscfg2410m000) Используйте этот сеанс чтобы печатать данных физической структуры. Примечание LN печатает только номерные изделия, имеющие статус Активный на дату, введенную в поле На дату. См. сеанс Лог физической структуры (tscfg2515m000) по вопросам изменения физической структуры. Можно использовать оболочку графического навигатора (GBF), для просмотра всей физической структуры (включая устаревшие и будущие изделия). Если установлен флаг Показ по альтерн.серийн.номерам в сеансе Параметры управления конфигурациями (tscfg0100m000), то при переходе из полей изделия номерные изделия показываются по серийному номеру контрагента. Группа установки Начальное значение диапазона групп установки, для которых необходимо напечатать физические структуры составляющих их изделий. Группы установки Конечное значение диапазона групп установки, для которых необходимо напечатать физические структуры составляющих их изделий. Тип структуры Поля С и По задают диапазон: типа структуры номерных изделий. Тип структуры Поля С и По задают диапазон: типа структуры номерных изделий. Только корневые физические изделия Если этот флаг установлен, печатаются только корневые физические изделия. Изделия От Начальное значение диапазона номерных изделий, чьи физические структуры необходимо напечатать. До изделия Конечное значение диапазона номерных изделий, чьи физические структуры необходимо напечатать. Серийный номер От Начальное значение диапазона номерных изделий, чьи физические структуры необходимо напечатать. Примечание Если установлен флаг Показ по альтерн.серийн.номерам в сеансе Параметры управления конфигурациями (tscfg0100m000), то при переходе из данного поля номерные изделия показываются по серийному номеру контрагента. Серийный номер До Конечное значение диапазона номерных изделий, чьи физические структуры необходимо напечатать. Примечание Если установлен флаг Показ по альтерн.серийн.номерам в сеансе Параметры управления конфигурациями (tscfg0100m000), то при переходе из данного поля номерные изделия показываются по серийному номеру контрагента. Печать текущей конфигурации Если этот флаг установлен, LN печатает текущую конфигурацию. Если этот флаг сброшен, если этот флаг сброшен, то можно указать дату ранее текущей даты в поле На дату. На нату LN печатает физические структуры изделий таким, какими они существовали или существуют на введенную в этом поле дату. Примечание LN печатает только номерные изделия, имеющие статус Активный на эту дату. См. сеанс Лог физической структуры (tscfg2515m000) по вопросам изменения физической структуры. Уровень Выбирается уровень изделий, которые печатаются. Сортировка по Указывается последовательность, в которой должны печататься выбранные данные. Рег.физической структ. Если этот флаг установлен, LN печатает протокол (лог) физической структуры. |