| # Расчет средних уровней проектируемого запаса Для некоторых показателей деятельности в модуле Анализ и оптимизация ресурсов (RAO) в Планирование предприятия выполняется расчет среднего уровня или средней стоимости проектируемого запаса. Это относится к следующим показателям: Средний уровень проектируемого запаса для плановой единицы или диапазона плановых единиц Средняя стоимость проектируемого запаса для плановой единицы или диапазона плановых единиц Средний отрицательный проектируемый запас для плановой единицы или диапазона плановых единиц Среднее количество проектируемого запаса Проектируемый запас для планового периода, показанный в сеансе Основной план изделия (cprmp2101m000), фактически является проектируемым запасом на конец планового периода. Для расчета средних уровней проектируемого запаса система LN принимает допущение, что уровень запаса от одного планового периода до следующего планового периода меняется линейно. Подробнее об этом методе расчета можно прочитать в разделе Справки Пример линейной прогрессии. Допущение о линейности приводит к тому, что средний уровень запаса планового периода рассчитывается как математическое среднее следующих двух величин: Уровень на конец данного планового периода. Уровень на начало данного планового периода, совпадающий с уровнем на конец предыдущего планового периода. Средний проектируемый запас плановой единицы рассчитывается как среднее взвешенное по средним уровням запаса различных плановых периодов. При расчете среднего взвешенного значения учитывается длительность плановых периодов. Информацию об этом методе расчета вы найдете в разделе Справки Пример среднего взвешенного для уровня запаса. Средняя стоимость проектируемого запаса После определения среднего объема проектируемого запаса плановой единицы можно рассчитать среднюю стоимость запаса:
    Средний проектируемый запас x материальные затраты
См. поле Матер.затраты сеанса Изделия - Данные по затратам (ticpr0107m000). Средний отрицательный проектируемый запас Расчет среднего отрицательного проектируемого запаса основан на принципах, сходных с теми, на которых основан расчет среднего проектируемого запаса (см. выше). Важное отличие, однако, состоит в том, что для расчета среднего отрицательного запаса система LN рассматривает только те отрезки времени, в течение которых проектируемый запас был отрицательным. Сначала следует выяснить, когда проектируемый запас был отрицательным. Для этой цели система LN опять принимает, что изменения в проектируемом запасе от одного периода к другому происходят линейно. LN использует это допущение, чтобы засечь момент, когда проектируемый запас из положительного становится отрицательным, или наоборот. Примечание Этот "поворотный" момент не обязан приходится на границу между двумя датами. Например, если некий плановый период состоит из пяти дней, момент, когда запас становится из положительного отрицательным, может приходится на 2,39 день от начала планового периода. В том же примере обратное изменение приходится, скажем, на момент 4.27 днями позже (т.е. на 1,66 день после начала следующего планового периода). В этом случае число дней с отрицательным запасом в этих двух плановых периодах составляет 4,27 (2,61 в первом плановом периоде и 1,66 во втором плановом периоде). Определив периоды отрицательного запаса, можно переходить к расчету среднего отрицательного проектируемого запаса аналогично тому, как выполняется расчет полного среднего запаса. Иначе говоря, рассчитывается среднее взвешенное, для чего учитывается длина каждого периода с отрицательным запасом. Подробнее о соответствующем методе расчета можно узнать в разделе Справки Пример среднего взвешенного для отрицательного уровня запаса. Связанные темы Показатели деятельности в Планировании предприятия Пример линейной прогрессии Пример среднего взвешенного для уровня запаса Пример среднего взвешенного для отрицательного уровня запаса |