| # Параметры Установка параметров служит для подгонки функциональности модуля под конкретные требования вашей компании. Внедренные компоненты ПО Начало Внедренные компоненты ПО (tccom0500m000). Убедитесь, что желаемые параметры активированы. Например, можно установить следующие флаги: Условия и положения: Этот модуль не является обязательным. Чтобы использовать условия и положения, необходимо установить этот флаг. Планирование сборки (APL): Вы должны использовать этот модуль. Модуль Планирование сборки используется для планирования сборки варианта исполнения и для генерирования заданий на сборку в Управление сборкой. Управление сборкой (ASC): Вы должны использовать этот модуль. Конфигурация продукта (PCF): Этот модуль не является обязательным. Чтобы использовать конфигурацию продуктов, необходимо установить этот флаг. Параметры Управление сборкой Начало Производство > Параметры Управления сборкой (tiasc0100m000). Данный сеанс используется для установки параметров Управления сборкой. Примечание Изменение параметров в этом сеансе может иметь обширные последствия в модуле Управление сборкой. Использование групп номеров и серий Необходимо задать группу номеров и серию для применяемых при Управление сборкой элементов: Заказов Кластерные заказы рабочей зоны на линии. Модификации рабочей зоны на линии Ссылочный номер Четыре группы номеров и серии должны отличаться друг от друга. Необходимо выбрать группу номеров, выделенных для производства в сеансе Группы Номеров (tcmcs0151m000). Общие параметры Активируйте желательные параметры. Например, параметр Обработка операций используется для следующего: Обработку и хранение финансовых операций. Распределение сборочных частей. Требования для списание часов по план-базису и материалов. Вы можете определить следующее значение в поле Обработка операций: На базе рабочей зоны Этот параметр выбирается для крупносерийного производства. Данные для заданий рабочей зоны добавляются вместе для каждой рабочей зоны на линии, чтобы сформировать один кластерный заказ рабочей зоны (CLSO) на каждый день. Обработка выполняется на групповом уровне (рабочей зоны). При использовании обработки операций на базе рабочей зоны результаты по продукции будут получены для каждого периода. Эту настройку можно использовать, когда происходит следующее: если не требуется отслеживание сборки до заказа-источника. Затраты разносятся для сборочной линии. Результаты рассчитываются по периоду для сборочной линии. Наз базе задания Данный параметр выбирается для среды с низкими объемами производства. Расчет для каждого задания на сборку предоставляет более детальную информацию и создает больше данных, что может привести к проблемам с производительностью, если имеется много заданий на сборку. Для каждого задания на сборку каждый день создается один CLSO. Обработка выполняется для каждого отдельного задания на сборку. При использовании обработки операций на базе задания результаты по продукции будут получены для каждого задания. Определение интервала Начало Производство > Управление сборкой > Интервалы (tiasl1501m000). Интервалом является единица времени, используемая для планирования и план-базиса. Распределение и план-базис выполняются по рабочей зоне по интервалу, когда используется обработка операций на базе рабочей зоны, означающая, что объединяются все задания рабочей зоны в одном интервале. Следовательно, по сравнению с обработкой операций на базе задания, число операций снижается. Производительность увеличивается еще больше при использовании более больших интервалов, так как это уменьшает число операций. Нажмите Определение интервала в меню соответствующий. Запускается сеанс Определение интервала (tiasl1100m000) в котором вы можете определить интервалы, которые требуются вам. Нажмите Генерация интервалов в меню соответствующий сеанса Определение интервала (tiasl1100m000). Проверьте сеанс Интервалы (tiasl1501m000), чтобы убедиться, что интервалы были успешно сгенерированы. Графики участков Начало Производство > Управление сборкой > Графики участка (tiapl4500m000). Этот сеанс служит для расчета и просмотра графиков участка. Графики участков указывают момент поставки на цеховой склад компонентов сборки, необходимых для работы конкретного участка (сегмента) линии. Для каждого сегмента линии задается диапазон периодов выхода с линии. Для каждого периода планируется дата, на которую требуются компоненты сборки. Поэтому, каждый вариант исполнения, у которого дата выхода с линии попадает в один из этих периодов, требует поставки компонентов сборки на соответствующую дату. Преимущества использования этих графиков в том, что потребности в компонентах сборки могут быть определены на основе графика, если только известна требуемая дата выхода с линии для варианта исполнения и участок для компонентов сборки. Графики участков используются для приближенного планирования потребностей в сборочных компонентах, особенно для отдаленного будущего, то есть для периодов, выходящих за временные границы распределения, но не выходящие за временные границы спроса. Эти графики покрывают целиком весь период внутри временных границ спроса, включая временные границы распределения. Графики участков можно увидеть в сеансе Графики участка (tiapl4500m000). |