| # Компоненты инструмента (titrp0106s000) Используйте этот сеанс чтобы, чтобы связать компоненты с составным инструментом. Можно присвоить компонент составному инструменту, только если Срок службы основан на.., определенный в сеансе Типы инструментов (titrp0101m000), одинаков для компонента инструмента и составного инструмента. Примечание Если статусом составного инструмента является Новый или Доступный, компоненты со статусом Заблокированный нельзя связать с составным инструментом. Если составной инструмент связан с маршрутом или с комплектом инструментов, используемым в сеансе Операция/шаг операции - Инструменты (tirou1110m000), этот инструмент нельзя удалить. Можно напечатать компоненты инструмента в документах производственного заказа, используя сеанс Печать документов производственного заказа (tisfc0408m000). Связанные темы Определение инструментов Статус инструмента Планирование потребностей в инструментах Тип инстр. Тип инструмента является первым уровнем, который используется для идентификации инструмента в системе кодирования инструмента. Некоторые примеры типов инструмента: Молоток Отвертка Тачка Молоток 1, отвертка 2 и тачка 3, являются примерами типов инструмента в комбинации с серийным номером инструмента, и представляют уникальный номер инструмента. Класс типа инструмента (определяется в сеансе Типы инструментов (titrp0101m000)) - Составной инструмент. Описание Описание или название кода. Серийн.Ном.Инструм. Номер для идентификации инструмента. Комбинация типа инструмента, например, молоток, и серийного номера инструмента, например, 1, является уникальной, и идентифицирует инструмент в системе LN. Номер строки Порядковый номер, представляющий позицию компонента. Серийн.Ном.Срока Службы Номер для идентификации инструмента. В качестве серийного номера может использоваться, например, комбинация функционального номера инструмента и года покупки инструмента. Серийные номера инструментов используются для группировки компонентов составного инструмента. Составные инструменты без серийных номеров могут иметь компоненты, связанные или не связанные с серийным номером инструмента. Пример Составной инструмент X имеет серийный номер 1990. Для компонентов инструмента должно выполняться одно из следующих условий: Серийные номера компонентов совпадают с серийным номером составного инструмента (т.е. равны, 1990). Компоненты, входящие в составной инструмент, не должны иметь серийного номера. Примечание Для обеспечения наилучших результатов составной инструмент и все его компоненты должны иметь одинаковый серийный номер срока службы. Составной инструмент определяется в сеансе Компоненты инструмента (titrp0506m000). Это поле нельзя изменить, если инструмент используется либо как составной инструмент, либо как компонент в сеансе Компоненты инструмента (titrp0506m000). Компонентный Тип Инструмента Компонент, связанный с составным инструментом, определенным в поле Тип инстр.. Компонент - это тип инструмент, определенный в сеансе Типы инструментов (titrp0101m000). Классом типа инструмента должен быть Компонент инструмента. Описание Описание компонентного типа инструмента. Серийн.Ном.Компонент.Инстр Серийный номер инструмента компонента. Текст Если этот флажок включен, можно ввести текст. |