| # Время транспортировки для связанных сборочных линий Поставляющая линия связанная с несколькими родительскими линиями, может физически находиться в одной и той же области расположения как и родительские линии или может находиться в другой области расположения. Если поставляющая линия находится в другой области расположения, время, которое требуется для транспортировки сборочных компонентов на родительскую линию должно учитываться в момент планирования заданий на сборку. Примечание Время транспортировки для поставки сборочных компонентов между снабжающей линией и родительскими линиями должно быть определено для многозвенного сценария сборки также как и для однозвенного сценария сборки. Сборочные линии должны быть логически связанны в структурную сеть сборочных линий. Пример Следующий пример показывает поставляющую линию, которая связана к двум разным родительским линиям сборки. Снабжающая линия z связана с основными линиями A и B
A | Первая основная родительская линия
B | Вторая основная родительская линия
Z | Поставляющая линия для основных линий А и В
S1A по S3A. | Последующие участки на основной линии A
L1A по L3A | Последующие рабочие зоны на линии на основной линии A
S1Z по S2Z | Последующие участки на снабжающей линии Z
L1Z по L2Z. | Последующие рабочие зоны на линии на снабжающей линии Z
S1B по S3B | Последующие участки на основной линии В
L1B по L3B | Последующие рабочие зоны линии на основной линии B
Перевернутый треугольник | Буфер
- Время транспортировки рассчитывается на основе следующего: Адрес рабочей зоны на поставляющей линии. Адрес рабочей зоны на родительской линии. Для расчета времени транспортировки, вы должны связать последнюю рабочую зону последнего участка поставляющей линии с рабочей зоной родительской сборочной линией. В вышеуказанном примере, последняя рабочая зона L2Z последнего участка S2Z может быть связана с L3A на основной линии A и /или с L3B на основной линии B. Вы должны определить адрес для связанных рабочих зон и использовать таблицы расстояний в модуле Управление перевозками для расчета времени транспортировки. Примечание Если несколько поставляющих линий связаны с одной и той же рабочей зоной на родительской сборочной линии, каждая комбинация поставляющая линия/ родительская линия может имень свое определенное время транспортировки. Важно! Время транспортировки показывается только в задании рабочей зоны, которое относится к последней рабочей зоне последнего участка на поставляющей линии. Время транспортировки учитывается в следующих процессах: Генерация заданий на сборку: Когда задания на сборку генерируются, также генерируются задания рабочих зон (LSO). Запланированная дата окончания транспортировки рабочей зоны, которое относится к последней рабочей зоны снабжающей линии, устанавливается в дату начала задания на сборку. Время транспортировки устанавливается в ноль. Смещение заданий рабочей зоны в которых статус заданий на сборку- Запланировано: Смещение заданий рабочей зоны основывается на времени транспортировки и определенном смещении цикла участка. Запланированная дата окончания транспортировки задания рабочей зоны, которое относится к снабжающей линии, устанавливается в дату окончания задания рабочей зоны. Значение в поле Время транспортировки устанавливается в ноль. Смещение заданий рабочей зоны в которых статус заданий на сборку- Упорядочено: Смещение заданий рабочих зон на поставляющей линии основывается на времени транспортировки в задании для определения времени начала и времени окончания заданий рабочих зон на поставляющей линии. Запланированная дата окончания транспортировки последнего задания рабочей зоны на последнем участке поставляющей линии устанавливается в з План.время начала, связанного задания рабочей зоны на родительской линии. Время транспортировки рассчитывается по следующей формуле:
                        Заплан.вр.оконч. - Запланированная дата окончания транспортировки
Во время расчета времени транспортировки, рассматриваются значения из последней рабочей зоны последнего участка поставляющей линии. Очередность на линии: Время транспортировки учитывается во время процесса синхронизации поставляющих линий для заданий на сборку, которые имеют статус Упорядочено. Время начала (LSO) рабочей зоны на родительской линии смещается на время транспортировки для определения даты окончания LSO последнего участка поставляющей линии. В случае многозвенной сборочной модели, эта дата окончания на последнем задании рабочей зоны равна дате выхода задания на сборку, на поставляющей линии. Определение графиков участков: Время транспортировки учитывается когда рассчитываются графики участков. Время транспортировки используется для смещения участков когда рассчитываются даты к которым требуются сборочные компоненты. Связанные темы Связывание снабжающей линии к нескольким родительским линиям (Дивергентная структура сборочной линий) Выбор сборочной линии - Зависимые от конфигурации Зависимые от конфигурации Синхронизация снабжающей линии с несколькими родительскими линиями |