| # Печать свойств продукта по конфигурируемому изделию (tipcf1401m000) Используйте этот сеанс чтобы печати свойств продукта, которые определяются в сеансе Свойства продукта по конфигурируемому изделию (tipcf1101m000). Связанные темы Процедуры PCF Изделие От Поля С и По задают диапазон: конфигурируемых изделий. Печ. Опций по Свойствам Продукта Если этот флаг установлен, LN печатает опции по свойству продукта, определенному для каждого типового изделия в сеансе Опции по свойству продукта и конфигурируемому изделию (tipcf1110m000). Печать Ограничений по Свойствам Прод. Если этот флаг установлен, LN печатает ограничения, определенные в сеансе Конфигурируемое изделие - Ограничения (tipcf2110m000). Печ.Текстов по Свойст.Продукта Если этот флаг установлен, LN печатает тексты свойств продукта, введенные в сеансе Свойства продукта по конфигурируемому изделию (tipcf1101m000). Печ.Текстов по Опциям Если этот флаг установлен, LN печатает тексты опций, определенные для каждой опции в сеансе Опции по свойству продукта и конфигурируемому изделию (tipcf1110m000). Печ.Текстов по Огранич. Если этот флаг установлен, LN печатает тексты ограничения, определенные для каждого ограничения в сеансе Конфигурируемое изделие - ИД ограничений (tipcf2101m000). Язык для Текстов иЗав. от Языка Описания Язык, на котором печатаются описания свойств продукта и опций, а также все тексты. Печать Печатаются выбранные данные. |