| # Согласованность КСИ и ПСИ (tiedm1520m000) Используйте этот сеанс чтобы, чтобы воспроизвести различия между конструкторскими спецификациями изделий (КСИ) и производственными спецификациями изделий (ПСИ). Различия возникают из-за изменений, производимых после копирования КСИ в ПСИ. Примечание Перед тем, как запускать этот сеанс, необходимо завершить копирование КСИ в ПСИ. Связанные темы Обзор управления конструкторскими данными Конструкторские СИ Конструкт.Единица Родительская конструкторская единица скопированной КСИ. Редакция К-един. Редакция конструкторской единицы, которая является родительской в скопированной КСИ. Чтобы ввести редакцию, щелкните по кнопке Найти запись. Осн.Изделие Стандартное или заказное родительское изделие производственной СИ, в которое была скопирована строка КСИ. Чтобы ввести новое родительское изделие производственной СИ, щелкните по кнопке Найти запись. Номер строки Ссылочный номер, определяющий определенную комбинацию производимых изделий и компонентов в спецификации изделия. Номер позиции подразделяется на последовательность номеров, которые определяют использование компонента между двумя определенными датами. Метод Копир. Метод, которым были скопированы данные. Допустимые значения Возможные значения Количество в (К)СИ Объем СИ родительского изделия. Количество в КСИ используется так же, как количество в СИ для производственной СИ. Его можно использовать для задания малых количеств в качестве компонентов СИ. Если вы задаете СИ для слабого химического раствора, вам это может понадобиться. Предположим, вы хотите приготовить солевой раствор с концентрацией одна часть на миллион. Если единицей запасов вашего раствора является литр, и, следовательно, вы задаете СИ для одного литра, компонентом будет один миллиграмм соли, что слишком мало, чтобы быть измеренным точно. Более практичным является задание СИ для количества, равного 1000 литрам. Таким образом, компонентом будет один грамм соли. Примечание Ранее количество в СИ было названо единицей СИ. При копир. Компонент строки КСИ на момент копирования. При копир. Тип компонента. Допустимые значения К-единица Изделие Конструктор. СИ Компонент в строке КСИ. Конструктор. СИ Тип компонента в строке КСИ Допустимые значения К-единица Изделие Производст. СИ Компонент в производственной СИ. Длина Длина компонента в строке КСИ или ПСИ. Примечание
                      Длина можно использовать для расчета Нетто кол-во:
                      Нетто кол-во = Длина x Ширина x Число единиц
Ширина Ширина компонента в строке КСИ или ПСИ.
                      Ширина можно также использовать для расчета Нетто кол-во: Нетто кол-во = Длина x Ширина x Число единиц
Связанные темы Расчет нетто-количества Число единиц Число единиц изделия в КСИ или ПСИ на момент копирования. Оно равно числу единиц в длине или площади. Нетто кол-во Нетто количество компонента в строке КСИ или ПСИ. Нетто количество - это количество появлений компонента в КСИ или ПСИ.
                      Нетто кол-во = ( Длина x Коэффициент перевода СИ) x ( Ширина x Коэффициент перевода СИ) x Число единиц/ Коэффициент перевода
Примечание Если у компонента нет Ширина, значение ( Ширина х Коэффициент перевода СИ) выводится из формулы. Коэффициенты перевода определяется в сеансе Коэффициенты перевода (tcibd0103m000). LN использует коэффициент перевода, применимый к единицам изделия или К-единицы. Коэффициент перевода СИ - это коэффициент перевода из базовой единицы в количество в СИ. Это определяется из Ед-ца измерения СИ. Допол. Информация В КСИ или ПСИ присутствует короткий текст. До изделия Компонент строки производственной СИ, в который копируется строка из КСИ. До позиции Номер позиции или строки производственной СИ, в которую копируется строка КСИ. Изменение исключений Если этот флаг установлен,, то исключения в КСИ по сравнению с производственной СИ отличаются. |