| # Конструкторская единица (tiedm0110m000) Используйте этот сеанс чтобы используйте этот сеанс для определения и изменения конструкторских единиц (К-единиц). Примечание Вы можете , выбрать только неконфигурируемое изделие. Для большей информации по закупки конфигурируемые изделия в модуле Управление сборкой, ссылаются на Конфигурировать Изделия в Управление сборкой Конфигурировать Изделия в Управление сборкой Вариант исполнения - Закупаемое Конфигурируемый изделия Чтобы изменить существующую единицу, дважды щелкните по ней. Чтобы определить новую единицу, щелкните по кнопке Ввести. Можно удалить единицы с помощью кнопки Удалить. Нельзя удалить К-единицу, если она: является компонентом в КСИ. Запись в сессии. Запись в сессии. Если вы удаляете К-единицу, вы также удаляете следующие данные из К-единицы: Связи между К-единицами и изделиями, определенные в сеансе Отношение Конструкторская единица - Изделие (tiedm1101m000) Отношение Конструкторская единица - Изделие (tiedm1101m000). КСИ. Данные копий КСИ. Редакции. Из меню Дополнения соответствующий можно запустить следующие сеансы: Редакция К-единицы (tiedm1100m000) Ссылочные указатели по конструкторской единице (tiedm0120m000) Связанные темы Обзор управления конструкторскими данными Конструкторские единицы Копирование К-единиц в изделия Конструкторские СИ Обзор ссылочных указателей Интеграция Производство и Управление документами Конструкторская СИ для сборочного производства Общий Конструкт.Единица конструкторская единица Примечание Вы можете , выбрать только неконфигурируемое изделие. Изделие всегда указывается в капитале. Описание Введите описание конструкторской единицы. Ключ поиска I Введите текст, который позволит вам найти К-единицу. Ключ поиска II Введите текст, который позволит вам найти К-единицу. Конструкт.проект Проект по конструкторской единицы, который можно использовать для управления и контроля за работами по конструированию. Ссылка К-единицы Можно использовать это поле, чтобы ввести другой описательный текст по К-единице. Тип изделия тип изделия К-единицы могут быть Изготовляемое Закупаемое Инженерный модуль Источник поставки по умолчанию Источник, который по умолчанию поставляет изделие. Изделие может поставляться посредством заказов на закупку, производственных заказов, заданий на сборку или складских заказов. Источник поставки по умолчанию определяет, какой тип заказа используется для поставки изделия, но, в общем случае, можно отказаться от умолчания и указать альтернативный источник. Это поле может быть использовано для определения, какой тип заказа поставки должна создавать система ERP LN, если для этого изделия вводится заказ на продажу, а наличный запас изделия недостаточен. Возможные значения: Цех Цех Изделие получается путем создания производственного заказа. Сборка Сборка Изделие получается путем создания задания на сборку. Закупка Закупка Изделие получается путем создания заказа на закупку. Если поле тип изделия или это поле может быть. Если тип изделия - Инженерный модуль Закупаемое, то это поле Закупка Сборка и не может быть изменено. Если тип изделия - Закупаемое Закупаемое, то это поле Закупка Закупка и не может быть изменено. Связанные темы Сборочные изделия Группа изделия группа изделий Политика заказа политика заказа Допустимые значения Политика заказа Тип Продукции тип продукта Код Выборки код выборки Серия для редакции Если вы выполняете редакцию К-единицы в сеансе Редакция К-единицы Редакция К-единицы (tiedm1100m000) (tiedm1100m000) LN, ERP генерирует код для идентификации редакции (с использованием параметра Серия Редакций Серия для редакции). Можно изменить значение по умолчанию этого поля в поле Серия редакций Серия для редакции сеанса Параметры Управления конструкторскими данными (tiedm0100m000). При изменении значения по умолчанию номер серии снова запускается с самого начала. Допол. Информация Дополнительная информация о задаче. Примечание Информация по умолчанию из сессии. Конфигурация Модификация конечн.изд. если выбран этот флаг, К-единица является модифицируемым изделием. Изделие можно сделать модифицируемым, только если выбран флаг Модификации Модификации в сеансе Внедренные компоненты ПО (tccom0100s000) Внедренные компоненты ПО (tccom0100s000). Примечание Примечание Если вы используете модификацию, то обычно определяете конечное изделие как модификацию. Компоненты, которые различаются в других модификациях, необязательно должны быть модификацией. Связанные темы Использование модификаций в EDM Обзор модификаций Взаимозаменяемость если выбран этот флаг, эта К-единица является взаимозаменяемой с другими модифицируемыми взаимозаменяемыми К-единицами. Если выбирается флаг Все модификации взаимозаменяемые Все модификации взаимозаменяемы в сеансе Параметры модификаций (tcuef0100s000) Параметры модификаций (tcuef0100s000) LN, ERP LN автоматически выбирает текущий флаг, который нельзя изменить в этом сеансе. Выберите этот флаг, если вы используете модификации для контроля изменений продукта. Не выбирайте этот флаг, если используется управление изменениями. Примечание Примечание Если в текущем сеансе не выбран флаг Модификация конечн.изд., этот флаг недоступен. Связанные темы Модификация в Использование модификаций в EDM Обзор модификаций Управл. CHM если выбран этот флаг, процедура утверждения связана с конструкторской единицей. Необходимо завершить процедуру утверждения в Управление изменениями в подсистеме Управление данными (ODM). Связанные темы Изменение КСИ - ручная процедура Изменение КСИ - автоматическая процедура Даты действия по ЗИ если выбран этот флаг, дата действия редакции задается во время процедуры утверждения в Управление данными (ODM). Если этот флаг не выбран, необходимо вручную ввести дату вступления в силу и дату окончания действия в редакции конструкторской единицы, несмотря на то, что для утверждения редакции все еще используется Управление данными (ODM). Несколько ЗИ если выбран этот флаг, можно связать множественные заявки на изменения (множественные СО) с редакцией. Первая утвержденная заявка на изменение утверждает также и редакцию. Новая редакция по копии из пр.изделия допускается Этот флаг действует, если: Используется сеанс Копирование цеховой ПСИ в КСИ (tiedm0205m000) для копирования производственной СИ изделия в Управление конструкторскими данными, например, в целях переконструирования. Производственная СИ содержит изделия, полученные в результате предыдущих конструкторских работ в Управление конструкторскими данными. У этих изделий уже имеются номера редакций. если этот флаг установлен, то для конструкторской единицы, заданной в этом сеансе, создается новая редакция. если этот флаг сброшен, то для конструкторской единицы новая редакция не создается. Текст Если этот флажок включен, можно ввести текст. Редакции К-единицы Запуститься сеанс. |