| # Комбинации тестирования Используйте этот сеанс чтобы определения комбинаций качества, которые могут состоять из трех частей: Модуль, из которого возник контроль Изделие или группа качества, относящаяся к комбинации ИД качества, применяемый к комбинации. Один ИД качества может использоваться для нескольких комбинаций качества. Примечание Для алгоритма, все характеристики, представляющие собой переменные алгоритма, должны быть включены в ту же группу тестов, что и алгоритм, иначе алгоритм не будет сгенерирован для ИД качества. Опция валидации процедуры стандартного теста также проверяет: Номерное ли изделие. Номерное ли хотя бы одно изделие в группе качества Если определенные выше условия выполнены, Infor LN проверяет больше ли 1 связанное количество для тестирования процедуры стандартного теста. Если изделие или хотя бы одно изделие в группе качества связано с количеством для тестирования больше 1, Infor LN предупреждает пользователя следующим сообщением: Изделие (код изделия) номерное и количество для тестирования больше 1. Данные теста будут применяться для всех номерных изделий в количестве для тестирования. Смотри также Процедура стандартного теста и тестовые комбинации Источник Источник контроля (модуль или пакет). Контроль качества выполняется в рамках модуля или пакета. Данное поле используется для выбора одного из используемых модулей или пакетов LN. Допустимые значения Источник контроля Примечание Работать с перечнем используемых модулей и пакетов можно в сеансе Параметры управления качеством (qmptc0100m000). Настройки комбинации Группа качества Группа изделий со схожими характеристиками качества. Данные, определенные для группы качества, используются как установки по умолчанию для всех изделий данной группы качества. Группа качества Группа качества и все изделия в ней, для которых требуется сходный контроль качества. Изделие В LN- сырье, полуфабрикаты, конечная продукция и инструменты, которые можно закупать, хранить, производить, продавать и т.д. Изделие также может представлять набор изделий, обрабатываемых в целом (комплект), или существовать в нескольких вариантах исполнения (типовое изделие). Вы можете также определить нефизические изделия, которые не хранятся в материальных запасах, но могут быть использованы для проводки затрат или выставления счетов-фактур на услуги клиентам. Примеры нефизических изделий: Затратные единицы (например, электричество). Единицы обслуживания Субподрядное обслуживание Элементы списка (меню/опции). Примечание Стандартные изделия выражаются через код изделия. Сегментированные изделия состоят из сегмента кода проекта и базового сегмента (код изделия заказного изделия). Сегменты, из которых может состоять код изделия. определяется в сеансе Сегментирование кода изделия (tcibd0500m000). Примечание Комбинация качества изделия (определенная в этом сеансе) более приоритетна, чем комбинация качества группы качества, к которой изделие принадлежит. Смотри также Использование кодов Описание изделия Показывает описание изделия. Контрагент контрагент-поставщик/ покупатель Контрагент Показывает имя и ИД контрагента. Редакция К-единицы Версия или исправленная версия конструкторской единицы (К-единицы) или изделия, контролируемого редакциями. Может существовать несколько редакций К-единицы. Примечание Примечание: LN позволяет вам определить правила отбора проб и комбинации для тестирования для конкретных Редакция К-единицы. Связанные темы Редакция К-единицы Описание Описание или название кода. Модификация Код, который привязан к конечному изделию для идентификации, и который может представлять отклонение (отклонения) от стандартного конечного изделия. Вы можете привязать модификацию к изготовляемым изделиям и закупаемым изделиям. Примечание LN позволяет вам определить правила отбора проб и комбинации для тестирования для конкретных Модификация. Связанные темы Модификации Описание Описание или название кода. Установки контроля QM только рекомендует Это поле используется для определения, что может быть сделано с результатом контроля. Если этот флаг установлен,, результаты контроля являются рекомендацией для пользователя, при этом пользователь может перезаписать эти результаты. Если этот флаг сброшен,, результаты контроля являются обязательными, и пользователь не может перезаписать результаты. В таком случае нельзя использовать деструктивные тесты. Примечание Значение этого поля более приоритетно чем значение поля QM толькорекомендовано в сеансе Параметры управления качеством (qmptc0100m000). Метод блокировки для контроля Метод блокировки позволяет приостанавливать производство, закупку или продажу и производить контроль. Примечание Если поле QM только рекомендует не отмечено, данное поле не используется. Процедура стандартного теста Код процедуры стандартного теста, с которой нужно работать. Описание Описание или название кода. Текст Текст Отображает текст, который относится к комбинациям качества. Тех.маршрут Комбинация для маршрута для определения требуется ли контроль. Маршрут определяется только, если контроль для изделения обязателен. Маршрут Описание или название кода. Операция Операция маршрута. Операция определяется только, если контроль для изделения обязателен. Задание Задание, которое выполняется в течение операции. Задание Если существует только одно задание для данной операции, это поле недоступно для ввода. Со склада Склад, с которого перемещается изделие. На склад Склад, на который перемещается изделие. Описание подизделия Показывает описание подизделия. Отчетность соответствия Если этот флаг установлен,, поле отчет соответствия в заказе на контроль доступно. Созданный заказ на контроль используется для проверки документов. Примечание Если этот флаг установлен,, определение процедуры стандартного теста не обязательно. Процедура стандартного теста Код, к которому привязаны данные, необходимые для проверки качества изделия. Т.к. одна процедура стандартного теста может использоваться для группировки продуктов, требующих одни и те же тесты и показатели качества, это позволяет уменьшить время. Описание Описание или название кода. Контроль по серийным номерам Если этот флаг выбран, контроль для номерных изделий (в запасах и не в запасах) выполняется при помощи серийных номеров, источником которых является маршрут. Если этот флаг установлен,, контроль для серийных изделий выполняется анонимно. Примечание Это поле доступно для источника Маршрут только, если поле QM только рекомендует не выбрано. Печать комбинаций тестирования Показывает опцию печати. Нажмите Печать комбинаций тестирования для печати комбинаций тестирования. Валидация процедуры стандартного теста Показывает опции валидации процедур стандартного теста. |