| # Анализ загрузки Чтобы оптимизировать баланс сборочной линии, можно проанализировать мощность и фактическое использование данной линии. Этим способом можно обнаружить узкие места, где превышается мощность линии, или неиспользуемую мощность. Результат анализа выводится в виде графика. Загрузка представляет собой количество человеко- и/или машино-часов, которые проводятся на определенной рабочей зоне. Эта рабочая зона должна представлять собой рабочую зону на линии, участок линии, основной рабочий центр или сборочную линию. Доступная мощность - это количество человеко и/или машино-часов, доступных для определенной рабочей зоны. Загрузку можно анализировать с различным уровнем точности. Это важно, так как более подробный анализ может показать узкие места, которые не заметны на глобальном уровне. Примечание В данном сеансе выводится только загрузка и производственная мощность, но не оповещается, если возникают узкие места или если существуют возможности улучшения баланса сборочной линии. Это следует обнаружить самостоятельно. Используется сессия Печать анализа операций (tiasc5401m000) для распечатки отчета, в котором отражается, в каком месте время операции превышает имеющееся время, используется сеанс Печать анализа операций (tiasc5401m000). Установки и опции Параметры и установки, определяющими производственную мощность сборочной линии, являются: Календарь. Определяется в сеансе Календари и периоды в модуле Общие данные. Тип доступности параметр Которая определяется в сеансе Параметры Управления сборкой (tiasc0100m000). Тип доступности представляет собой связь между ресурсами и календарем. Неусредненные назначения уровня рабочей зоны. Начисления определяются в сессии Сборочная линия - Назначения (tiasc5510m000) и Сборочная линия - Назначения и рабочие зоны (tiasc5520m000). Неусредненные назначения задают количество ресурсов, иначе говоря, людей и механизмов, доступных для рабочей зоны на линии. Так как при планировании задания на сборку учитывается мощность линии, данные параметры также важны для фактической загрузки, хотя фактическая загрузка может превышать мощность линии. Связанные темы Обзор управления сборкой Модификации рабочей зоны и задания рабочей зоны Загрузка рабочих зон на линии Задания на сборку Назначение сборки Очередность на линии и типы правил в Управлении сборкой |