| # Маска почтового индекса Можно использовать маску ZIP кода или маску почтового индекса для определения числа позиций и типа знаков ZIP кодов или почтовых индексов в стране. Для каждой позиции кода можно определить тип знака следующим образом: Z = буквенный знак, верхний регистр или нижний регистр (a - z, A - Z). 9 = цифровой знак (0 - 9). X = буквенно-цифровой знак (a - z, A - Z, 0 - 9). 0 = цифровой знак или пробел (0 - 9, ) Интервал = <интервал>. Например, для таких почтовых индексов, как 6715 GV, нужно ввести следующую маску: 9999 ZZ. Для таких почтовых индексов, как 671F 20, маской может быть: 999Z 99 или 99XX 99. Маска определяется в сеансе Страны (tcmcs0110s000). LN сверяет ZIP код с маской, если вы вводите ZIP код или почтовый индекс в одном из следующих сеансов: Адреса (tccom4130s000). Почтовые индексы (tccom4136s000). В дополнение к проверке ZIP кода LN проводит проверку с целью убедиться, что длина ZIP кода по меньшей мере равна Базовый почтов.индекс для страны, в сеансе Страны (tcmcs0110s000). Важно! LN проверяет почтовый индекс по маске, только если почтовый индекс содержит следующие символы: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\+- ]_' abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789. Если почтовый индекс содержит другие символы, такие как ë или ï, код не может быть проверен и автоматически утвержден. Связанные темы Использование адресов |