| # Глоссарий для Качество выражение Показывает способ расчета значения алгоритма. Можно определить выражение, которое содержит переменные с разными единицами характеристик. Пример Для расчета объема бочки, необходимо ввести следующее выражение:
    Площадь (в см2) * Высота (в метрах)
Как обычно, необходимо конвертировать выражение в единицу алгоритма, заданную в поле Единица алгоритма. Например, если значение поля Единица алгоритма= см3, необходимо ввести следующее выражение в поле Выражение:
    Площадь (в см2) * Высота (в метрах) * 100
группа тестов Определение частоты взятия материалов\проб в целях контроля качества. единица частоты Единица, в который выражен размер пробы. заказ на контроль Заказ на контроль закупаемых, реализуемых либо производимых изделий. Источник Источник контроля (модуль или пакет). Итерации отбора проб Число итераций требуется для завершения процесса отбора проб. итерация Число раз, которое процесс повторяется для убеждения, что выполнены контрольные стандарты. калибровка Восстановление инструмента до состояния, позволяющего дальнейшее использование. код символа Символы используются для определения различных кодов символов, которые используются для правила отбора проб. комбинация качества Условия генерирования заказов на контроль и процедуры их обработки. Комбинация качества связывает следующую информацию: Модуль или подсистема, которые являются источником для заказа на контроль. Изделие или группа изделий, к которым применяется контроль качества. Требования качества, которые должны быть выполнены (определенные в ИД качества). Контрольный стандарт Стандарты (Пример ISO, DIN, MIL и т.п.) используются для тестирования одной или более характеристик продукта, для определения достигнуто ли подтверждение для каждой характеристики. набор опций Группа возможных значений характеристики. Для каждого значения можно указать применимость. Например, в набор опций входят опции Голубой и Красный. Пример
Характеристика | Значение pH
Тест | Тест Литмуса
Опции | Голубой = Допустимо
Красный = Не допустимо
объем теста Тестируемая часть объема пробы. Пример: Проба массой 5 кг должна тестироваться посредством единовременного тестирования 1 кг. отбракованные количество Часть объема пробы, отбракованное после тестирования. Отчет некондиционного материала (ОНКМ) Отчет, который определяет некондицию материала во время QM/ складского контроля или во время движения материалов и/ или в момент хранения материала. переменная Код, содержащий значение аспекта характеристики. Это значение будет использоваться в алгоритме расчета значения другого аспекта характеристики. План корректирующего действия (ПКД) План, который подробно описывает выполняемые действия для предупреждения некондиции или негодности (материала). План основывается на отчете некондиционного материала (ОНКМ). План отбора проб План используется для определения: Объем (количество) пробы для тестирования. Стандарт контролей, чтобы ему следовать Строгость контроля, которую требует изделие последовательность Последовательный номер заказа на контроль, с учетом которого тестируются характеристики. правило отбора проб Правила, которые основываются на планах отбора проб. Правила определяют как и где берутся пробы и пробу и критерий принятия/ отбраковки. принятое количество Часть объема пробы, принятое после тестирования. Процедура стандартного теста Код, к которому привязаны данные, необходимые для проверки качества изделия. Т.к. одна процедура стандартного теста может использоваться для группировки продуктов, требующих одни и те же тесты и показатели качества, это позволяет уменьшить время. Серийный номер Уникальный номер, генерируется LN для идентификации разных измерений по одному объему пробы. Номер измерения основывается на объеме теста. Пример
Объем пробы | 100 шт
Объем теста | 20 шт
Объяснение: Необходимо 5 тестов по 20 шт. для получения объема пробы равного 100 шт. Следовательно, 5 сток проверки будет сгенерированы, каждая с уникальным серийным номером. Строгость контроля Строгость контроля, которую требует изделие. Вы можете вручную и/ или автоматически увеличивать или уменьшать уровень строгости контроля, относящийся к характеристики изделия, основываясь на фактических результатах контроля. Вы можете установить уровень строгости одним из следующих значений: Нормальная Ослабленная Усиленная Таблица кодов символов Таблица используется для определения различных кодов символов для правила отбора пробТаблица группирует вместе различные коды символов. тип карты Тип карты определяет каким образом будет выглядить карта. Например, определяет тип графа, толщину линий, размер ячеек и цвета. По умолчанию в LN присутствуют следующие типы карт: Столбчатая диаграмма Слоенная Линейная Круговая Точечная Линейчатая уровень контроля Уровень на котором выполняются контроли. частота Интервал между двумя пробами, выраженный в единицах частоты. Объяснение: Новая проба отбирается из каждых 100 изделий в размере 10 штук. В этом случае будет отобрано 11 проб по 10 изделий. Пример
Проба | 10 шт
Частота | 100 шт
Объем заказа | 1150 шт