| # Схемы сообщений (tsmdm1175m000) Используйте этот сеанс чтобы данный сеанс используется для задания схем сообщений для пейджингового оповещения работников обслуживания о деталях назначенных им заказов на обслуживание. Примечание В сеансе Данные пейджера (tsmdm1170m000) выбирается схема сообщения для пейджера работника. Работники могут быть оповещены о деталях назначенных им заказов на обслуживание посредством сеанса Диспетчерский контроль (tssoc2105m009). В сеансе Параметры заказов на обслуживание (tssoc0100m000) можно указать место, куда LN архивирует все посылаемые сообщения пейджера. Схема сообщения Код схемы сообщения. Разделитель полей Символ, используемый для разделения отдельных полей информации, посылаемой пейджинговой системой. Например, в качестве разделителя полей может использоваться восклицательный знак (!). Схема сообщения Описание или наименование схемы сообщения. Текст схемы сообщения Если этот флаг установлен, если этот флаг установлен, то присутствует дополнительная информация по схеме сообщения. |