| # Генерация передачи НЗП Процедура передачи НЗП: Для передачи НЗП между сборочными линиями в одной и той же хозяйственной компании создается складской заказ на передачу, чтобы создать хозяйственные связи между двумя сборочными линиями, что является необходимым условием для обработки передачи товаров. В зависимости от установок параметров для поля "Обработка перемещения НЗП" в модуле Контроля сборочной линии (LAC)", после запуска текущего сеанса может потребоваться запуск сеансов Выполнение отпуска НЗП (tiasc7201m000) и Выполнение поступления НЗП (tiasc7202m000). Выполнение отпуска НЗП (tiasc7201m000) Выполнение поступления НЗП (tiasc7202m000) Если передача производится между рабочими местами в различных хозяйственных компаниях, данный сеанс инициирует создание заказа на закупку между компаниями. Заказ на продажу между компаниями формируется при помощи электронного обмена данными (EDI). Запустить сессию Сообщения сборки (tiasc0501m000) для проверки LN создаст любое сообщение об ошибке. Текущий сеанс можно запустить при помощи триггера (инициирующее событие - выполнение задания рабочей зоны на другой рабочей зоне сборочной линии), используя вызываемый триггером процесс. Триггер задается в сессии Определение триггера процесса (tiasl8100m000). Более подробное объяснение параметров и процессов, вызываемых при использовании триггера для передачи НЗП, можно найти в разделе: Передачи НЗП в модуле Управление сборкой. Связанные темы Расчет затрат по заданию на сборку Передача НЗП Передачи НЗП в модуле Управление сборкой |