| # Запуск и выполнение заданий рабочей зоны Начало Производство > Управление сборкой > Участок линии - Задание на сборку (tiasl6510m000) > Буфер - Задания на сборку (tiasl6520m000). Если задание рабочей зоны (LSO) имеет статус Замороженный или Готовый к старту, задание на сборку можно начать. При запуске задания, оно извлекается из буфера и передается на первую рабочую зону сборочной линии. Статус LSO следующей рабочей зоны становится Готовый к старту. Запуск рабочей зоны представляет собой завершение LSO, который принадлежит буферу. Следовательно, этот LSO в данной точке будет иметь статус Завершенный, если статусом LSO на рабочей зоне сразу же следом за буфером является Готовый к старту. И запуск, и завершение задания на сборку могут быть инициированы из сеанса Участок линии - Задание на сборку (tiasl6510m000) или сеанса Буфер - Задания на сборку (tiasl6520m000). Можно выбрать завершение заданий рабочей зоны индивидуально по сборочной линии, или завершить сразу несколько заданий рабочей зоны по нескольким сборочным линиям; последнее можно сделать, если сборочные линии расположены в одной логистической компании. Можно отчитаться о завершении заданий рабочей зоны для каждой рабочей зоны, преимущество в том, что это обеспечивает корректную отчетность о фактически затраченном времени. Недостатком отчета о завершении заданий рабочей зоны для каждой рабочей зоны является то, что это может отнимать много времени. Если вы завершаете задания рабочей зоны индивидуально, вы должны начать с буфера первого сегмента сборочной линии. Чтобы сделать это используйте сеанс Буфер - Задания на сборку (tiasl6520m000). После завершения задания рабочей зоны в буфере, нужно перейти к рабочей зоне, следующей за буфером. Чтобы сделать это используйте сеанс Участок линии - Задание на сборку (tiasl6510m000). На этой рабочей зоне вы завершаете задание рабочей зоны и переходите к следующей рабочей зоне, которая является либо буфером, либо рабочей зоной, и отчитываетесь о завершении. Следуйте этой процедуре, пока не завершите все последующие буферы и рабочие зоны на сборочной линии. Чтобы одновременно завершить несколько заданий рабочей зоны, можно выбрать задание рабочей зоны ближе к концу сборочной линии и отчитаться о его завершении. В этом случае, все предшествующие задания рабочей зоны на сборочной линии и связанных снабжающих сборочных линиях завершатся автоматически. Преимущества данного подхода в том, что он экономит время, затрачиваемое на отчет о завершении каждого задания рабочей зоны на отдельной рабочей зоне. Недостаток этого подхода в том, что на всех рабочих зонах задание рабочей зоны будет завершено путем установки запланированного времени окончания как фактического времени окончания, что не всегда может отражать фактически затраченное время на рабочей зоне. Вы можете также использовать штрих-код для завершения заданий рабочих зон. Чтобы завершить задания рабочей зоны, выполните следующие шаги. В обоих методах завершения для завершения задания рабочей зоны необходимо выбрать задание либо в сеансе Участок линии - Задание на сборку (tiasl6510m000), либо в сеансе Буфер - Задания на сборку (tiasl6520m000), и нажать Завершение заданий раб.зоны в меню соответствующий. После завершения вами заданий рабочей зоны, LN устанавливает завершенные LSO в статус Завершено. Получение собранных изделий в запасы Примечание Данный раздел применим только в случае хранения в запасах собранных конечных изделий. Начало Производство > Управление сборкой > Задание на сборку (tiasc2502m000). Выберите задание на сборку. Нажмите Складской заказ - Обзор статуса в соответствующий. Для получения собранного изделия в запасы выполните оставшиеся работы. Вы должны сгенерировать единицу обработки. Использование единиц обработки является обязательным для изготовляемых FAS-изделий, если выбран параметр Несколько продаж одной конфигурации. Единицы обработки используются для связи полученных серийных номеров и спецификаций со следующим: Серийные номера к отгрузке Спецификация в процедуре отпуска После выполнения работ статус задания на сборку устанавливается на Завершено. За дополнительной информацией обратитесь к Хранение завершенных типовых изделий. Проверка запаса собранных изделий Начало Складирование > Панорама запасов (whwmd4300m000). Выберите сборочное изделие. Нажмите Запасы на складах в меню соответствующий. Запустится сеанс Склад - Запасы по изделиям (whwmd2515m000)). В этом сеансе выберите склад, на котором хранится собранное изделие. Чтобы убедиться, что корректные конфигурация и количество собранного изделия имеется в наличии и доступно, нажмите Запас по спецификации в меню соответствующий. Запустится сеанс Запас по спецификации (whwmd2519m000). Вы можете запустить сеанс Запас по спецификации (whwmd2519m000) session из сеанса Панорама производственного изделия (timfc1500m000). Нажмите соответствующий > Запасы изделия для запуска сеанса Запасы изделия (tcibd1500s100). Нажмите Детали для запуска сеанса Склад - Запасы по изделиям (whwmd2515m000). Нажмите соответствующий > Запас по спецификации для запуска сеанса Запас по спецификации (whwmd2519m000). Вариант исполнения содержит детали конфигурации собранного изделия. За дополнительной информацией обратитесь к Варианты исполнения в Складирование. Примечание Чтобы увидеть серийные номера, относящиеся к сконфигурированному изделию в запасах на определенном складе, нужно нажать Запас по спецификации в меню соответствующий. Запустится сеанс Запас по спецификации (whwmd2519m000). В этом сеансе нажмите Ед. обработки. Запустится сеанс Единицы обработки (whwmd5130m000). Сеанс Единицы обработки (whwmd5130m000) показывает все связанные единицы обработки. В единице обработки показываются серийные номера. Другим способом посмотреть ваши запасы по сконфигурированному изделию является использование сеанса Варианты исполнения - Запасы (сборка) (tiapl3600m000). |