| # Пересчет времени цикла при изменении занятости персонала или загрузки механизмов Если вы хотите изменить число ресурсов по операции, для этого можно изменить значение поля Персонал для производства или поля Машино-емкость в сеансе Операции маршрутов (tirou1102m000) или в сеансе Производственное планирование (tisfc0110m000). Если вы не хотите, чтобы изменение занятости персонала или загрузки механизмов привело к изменению производственных затрат, нужно нажать Да, когда LN запросит о необходимости пересчета времени цикла. Если вы так сделаете, LN рассчитает следующее: Изменение загрузки механизмов
    Новое время цикла = (Старая загрузка механизмов / Новая загрузка механизмов) * Старое время цикла
    Новая занятость персонала = (Старая занятость персонала * Старое время цикла) / Новое время цикла
Пример
Количество | 10
Время цикла | 30 minutes
Настройка | 60 minutes
Занятость персонала | 4
Машино-емкость | 2
Человеко-часы | 20 часов
Текущие машино-часы | 12 часов
Измените машино-емкость с 2 на 3. Результат пересчета Новое время цикла: (2/3) * 30 = 20 минут Новая занятость персонала: (4*30)/20 = 6 чел. Автоматическое обновление Результат чел/час: 10 * 20 * 6 / 60 = 20 часов Результат маш/час: (3 * 60) / 60 + (10 * 20 * 3)/60 = 3 + 10 = 13 часов (добавленный час - это лишний час наладки для третьего механизма) Изменение занятости персонала
    Новое время цикла = (Старая занятость персонала / Новая занятость персонала) * Старое время цикла
    Новая загрузка механизмов = (Старая загрузка механизмов * Старое время цикла) / Новое время цикла
Пример
Количество | 10
Время цикла | 30 minutes
Настройка | 60 minutes
Занятость персонала | 1
Машино-емкость | 1
Человеко-часы | 5 часов
Текущие машино-часы | 6 часов
Измените занятость персонала с 1 на 2. Результат пересчета Новое время цикла: (1/2) * 30 = 15 минут Новая занятость механизма: (1*30)/15 = 2 механизма Автоматическое обновление Результат чел/час: 10 * 15 * 2 / 60 = 5 часов Результат маш/час: (2 * 60) / 60 + (10 * 15 * 2)/60 = 2 + 5 = 7 часов (добавленный час - это дополнительный час наладки для второго механизма) |