| # Задание на сборку - Задания рабочей зоны (tiasc2510m000) Используйте этот сеанс чтобы просмотра разделения задания на сборку между заданиями рабочих зон (LSO) вкупе с их модификациями рабочей зоны (LSV) (где это применяется). В данном сеансе можно сделать LSV заказо-зависимыми, что может быть необходимым по следующей причине: можно изменить содержание определенного задания рабочей зоны. Тем не менее содержание (операции и материалы) задания сохраняются в модификации рабочей зоны (LSV), которая может быть связана с другими заданиями на сборку, таким образом, изменения в одном задании могут затронуть множество других заданий. Чтобы избежать этого эффекта, необходимо сделать LSV (для изменяемого задания) заказо-зависимой. Если LSV сделана заказо-зависимой, оригинальная LSV копируется в уникальную LSV (не связанную с другими заданиями), которая существует только для изменяемого задания рабочей зоны. Это позволяет изменять содержание задания, не оказывая влияния на другие задания. Связанные темы Обзор управления сборкой Модификации рабочей зоны и задания рабочей зоны Задания на сборку Передача НЗП Передачи НЗП в модуле Управление сборкой Расчет затрат по заданию на сборку Списание по план-базису Списание по план-базису для сборки Задание на сборку Задание на сборку изделия на одной сборочной линии или более. Р.Зона Лин. Рабочий центр, являющийся частью сборочной линии. Рабочая зона на линии используется для производства FAS (final assembly schedule) изделий. Рабочая зона на линии может иметь несколько площадок, для размещения более одного изделия на одной рабочей зоне. След. раб.зона Рабочая зона на линии после рабочей зоны, указанной в предыдущем поле; следующая рабочая зона на текущей сборочной линии. Статус задания раб.зоны Статус задания рабочей зоны. Существуют статусы:: Запланированный Замороженный Готовый к старту Завершенный Закрытый Ссылки, по которым предоставляется более подробная информация по статусу LSO, можно найти в разделе "Смотри также". План.время начала Время, когда планируется начало работы над заданием на сборку на текущей рабочей зоне линии. Заплан.вр.оконч. Время, когда планируется завершение работы над заданием на сборку на текущей рабочей зоне линии. Запланированная дата окончания транспортировки Дата и время к которому подсборка должна быть поставлена из снабжающей линии к данной рабочей зоне. За дополнительной информацией обратитесь к Время транспортировки для связанных сборочных линий. Связанные темы Связывание снабжающей линии к нескольким родительским линиям (Дивергентная структура сборочной линий) Выбор сборочной линии - Зависимые от конфигурации Зависимые от конфигурации Синхронизация снабжающей линии с несколькими родительскими линиями Время транспортировки Время. которое требуется, чтобы транспортировать подсборку от снабжающей линии до рабочей зоны. За дополнительной информацией обратитесь к Время транспортировки для связанных сборочных линий. Связанные темы Связывание снабжающей линии к нескольким родительским линиям (Дивергентная структура сборочной линий) Выбор сборочной линии - Зависимые от конфигурации Зависимые от конфигурации Синхронизация снабжающей линии с несколькими родительскими линиями Время транспортировки Единица в которой измеряется время транспортировки. Упорядоченный участок линии Если этот флаг установлен,, участок линии задания рабочей зоны упорядочен. Связанные темы Очередность на линии и типы правил в Управлении сборкой Выбор сборочной линии - Зависимые от конфигурации Зависимые от конфигурации Синхронизация снабжающей линии с несколькими родительскими линиями Перемещен.требуется Если этот флаг установлен,, по заданиям рабочих зон (LSOs) задания на сборку требуется выполнить сдвиг (смещение времени). Сдвиг (смещение времени) - это расчет (новых) плановых времен начала и окончания (заданий рабочих зон (LSOs)). Сдвиг (смещение времени) требуется как только произошло изменение дат или времен задания, другими словами, как только фактические даты или времена больше не соответствуют плановым датам или временам. Сдвиг (смещение времени) (LSOs) можно выполнить через сеанс Сдвиг заданий рабочей зоны (tiasl4230m000). За дополнительной информацией обратитесь к Время транспортировки для связанных сборочных линий. Связанные темы Связывание снабжающей линии к нескольким родительским линиям (Дивергентная структура сборочной линий) Выбор сборочной линии - Зависимые от конфигурации Зависимые от конфигурации Синхронизация снабжающей линии с несколькими родительскими линиями Модиф.Раб. Зоны Содержит в себе идентичные операции и материалы, которые используются на определенной рабочей зоне на линии для множества заданий на сборку. Таким образом, идентичные операции и материалы хранятся в системе не для каждого задания на сборку, а обобщенно в разрезе модификации рабочей зоны. Использование модификаций рабочей зоны позволяет уменьшить объем хранимой информации и увеличить производительность работы системы. Пример Вы производите автомобили с различными модификациями, включащими два типа колес: широкие и узкие. На рабочей зоне сборочной линии по установке колес на автомобили, установка широких колес является одной модификацией рабочей зоны, а установка узких колес является другой модификацией рабочей зоны, не зависимо от каких-либо других спецификаций, т.к. другие спецификации не имеют отношения к рабочей зоне установки колес. Заказозависим. Если этот флаг установлен,, модификация рабочей зоны (LSV) является заказо-зависимой. Это означает, что ее операции и компоненты можно изменять. Если LSV зависит от задания, она не связана с другими заданиями. Это означает, что можно изменять содержание задания, не оказывая влияния на другие задания. Изделие Типовое изделие или изготавливаемое изделие для которого Источник поставки по умолчанию- Сборка. Фактический Время начала работы над заданием на сборку на текущей рабочей зоне линии. Это происходит, если получен отчет о завершении работы с предыдущей рабочей зоны на линии, или если задание было извлечено из буфера в случаях, когда предыдущая рабочая зона на линии представляет собой буфер. Фактический Время завершения работы над заданием на сборку на текущей рабочей зоне линии. Сбор.компон.распределены Если этот флаг установлен,, компоненты распределены на текущую рабочую зону для текущего задания на сборку. Вы можете распределить компоненты через сеанс Построение распределения сборочных компонентов (tiasc7240m000). Примечание Этот флаг также выбирается, если текущее задание рабочей зоны не имеет сборочных компонентов или если части представляют собой только изделия цехового запаса. Флаг не выбран только в том случае, если имеются изделия, не принадлежащие к цеховому запасу, которые все еще нужно распределить. Печать рабочих инструкций Если этот флаг установлен,, распечатываются рабочие инструкции, необходимые для выполнения работы над заданием на сборку на текущей рабочей зоне линии. Передача НЗП создана Если этот флаг установлен,, Передача НЗП сгенерирована. Передачу НЗП можно создать в сеансе Генерация передачи НЗП (tiasc7200m000), который можно запустить из сеанса Участок линии - Задание на сборку (tiasl6510m000). Данный процесс часто запускается при помощи триггера процессов. Если передача НЗП формируется для рабочей зоны основной сборочной линии, передача НЗП создается для линии, которой принадлежит данная рабочая зона. Примечание Система ERP выберет флаг "НЗП зак. перемещ. создан" только в задании последней рабочей зоны сборочной линии, даже если передача НЗП формируется на другой рабочей зоне. Функциональная возможность НЗП в многозвенной ситуации отличается от ситуации при работе в одном звене. При многозвенной работе передача НЗП управляется заказами на продажу и закупку между компаниями, и флаги "НЗП отпущено" и "НЗП получено" не используются. Передача НЗП отпущена Если этот флаг установлен,, НЗП отпущено. Выполнить отпуск передач НЗП можно в сеансе Выполнение отпуска НЗП (tiasc7201m000). Данный процесс часто запускается при помощи триггера процессов. Если отпуск НЗП формируется для рабочей зоны основной сборочной линии, отпуск НЗП задания можно выполнить со сборочной линии, которой принадлежит данная рабочая зона. Процесс отпуска выполняется в пакете Складирование. Если для поля "Обработка перемещения НЗП" выбрано "Автоматическая" в сеансе подробностей Сборочные линии (tiasl1530m000), флаг "НЗП отпущено" автоматически выбирается, как только выполняется отпуск НЗП. Примечание Система ERP выберет флаг "НЗП отпущено" только в задании последней рабочей зоны сборочной линии, даже если передача НЗП формируется на другой рабочей зоне. Данный флаг используется только при работе в одном звене, иными словами, если сборочные линии, отпускающие и получающие НЗП, принадлежат одной компании. При многозвенной работе передача НЗП управляется заказами на продажу и закупку между компаниями. Позиция передачи НЗП Порядковый номер передачи НЗП. Порядковый номер назначается в пакете Складирование и используется в данном пакете для выполнения процесса передачи НЗП в правильной последовательности. Передача НЗП получена Если этот флаг установлен,, НЗП получено. Процесс получения выполняется на рабочей зоне линии-поставщика. Выполнить получение передач НЗП можно в сеансе Выполнение поступления НЗП (tiasc7202m000). Данный процесс часто запускается при помощи триггера процессов. Спусковой механизм можно установить таким образом, чтобы процесс поступления активировался при возникновении события на принимающей линии. Если поступление НЗП выполняется для рабочей зоны основной сборочной линии, НЗП задания может быть получено на следующей (принимающей) сборочной линии. Процесс поступления выполняется в пакете Складирование. Если для поля "Обработка перемещения НЗП" выбрано "Автоматическая" в сеансе подробностей Сборочные линии (tiasl1530m000), флаг "НЗП получено" автоматически выбирается, как только выполняется отпуск НЗП. Как только процесс поступления выполнен, LN устанавливает флаг "НЗП получено". Примечание Система ERP выберет флаг "НЗП отпущено" только в задании последней рабочей зоны сборочной линии, даже если передача НЗП формируется на другой рабочей зоне. Данный флаг используется только при работе в одном звене, иными словами, если сборочные линии, отпускающие и получающие НЗП, принадлежат одной компании. При многозвенной работе передача НЗП управляется заказами на продажу и закупку между компаниями. План-базис часов Если для задания рабочей зоны производится списание часов по план-базису, выбирается данный флаг. Списание по план-базису выполняется в сеансе Списание потребностей по план-базису (tiasc7241m000). Примечание Примечание Поведение данного флага в некоторых случаях зависит от применяемого сценария обработки операций. Наз базе задания: Флаг не выбран, если задание рабочей зоны не имеет Модификации рабочей зоны и задания рабочей зоны. На базе рабочей зоны: Флаг можно выбрать, даже если задание рабочей зоны не имеет модификации рабочей зоны. План-базис сбор.компонентов Если материалы для задания рабочей зоны списываются по план-базису, данный флаг выбран. Списание по план-базису выполняется в сеансе Списание потребностей по план-базису (tiasc7241m000). Примечание Поведение данного флага не вполне соответствует поведению флага Сбор.компон.распределены, как этого можно было бы ожидать. Флаг выбирается только в том случае, если имеются сборочные компоненты, списываемые по план-базису. Флаг не выбирается, если нет сборочных компонентов для списания или если компоненты представляют собой только изделия цехового запаса. Сборочные компоненты Нажмите, чтобы вызвать сеанс Модификация рабочей зоны - Сборочные компоненты (tiasc2121m000). Свойства и опции Нажмите, чтобы вызвать сеанс Задание рабочей зоны - Свойства и опции (tiasc2512m000). Модификации рабочей зоны Нажмите, чтобы вызвать сеанс Модификации рабочей зоны (tiasc2520m000). Сделать заказо-зависим. Нажмите, чтобы сделать выбранные LSV заказо-зависимыми, что позволит изменять их содержание, не затрагивая другие задания, которые используют данную LSV. Операции Нажмите, чтобы запустить сеанс Модификация рабочей зоны - Операции (tiasc2122m000) для сборочного компонента LSV. Заказы на закупку Нажмите, чтобы запустить сеанс Задание рабочей зоны - Заказы на закупку (tiasc2511m000). Генерация номера для сбор.компонента Нажмите, чтобы запустить сеанс Генерация номеров для сборочного компонента (tiasc2221m000). |