| # Конструкторские СИ Все конструкторские спецификации изделий (КСИ) описывают отношения между компонентами и родительскими изделиями точно так же, как производственная спецификация изделия (ПСИ). Основное отличие КСИ от ПСИ состоит в том, что в ПСИ для различения изделий, используемых в разные периоды времени, используются порядковые номера, а в КСИ для той же цели используются редакции К-единиц. Копирование КСИ Одноуровневая КСИ может быть скопирована в одноуровневую ПСИ одним из трех следующих способов: Все доступные строки. Все строки ПСИ перестают использоваться, они заменяются строками КСИ и строками неконструкторских СИ. Строки неконструкторских СИ - это строки из непроектных ПСИ, скопированные в проект. См. метод копирования Не проект.изд.в проект.изд.. Только соответст.позиции. Строки ПСИ, номера которых совпадают с номерами строк в КСИ, заменяются соответствующими строками КСИ и строками неконструкторских СИ. Прочие строки ПСИ остаются нетронутыми. Соответ.и связан.позиции. Строки ПСИ, номера которых совпадают с номерами строк КСИ, а также строки, которые были созданы на основе завершенных действий с конструкторскими данными (выбран флаг Связь с EDM в сеансе Спецификация изделия (tibom1110m000)), заменяются строками КСИ и строками неконструкторских СИ. Прочие строки ПСИ остаются неизменными. Эти неизменные строки не имеют связи с конструированием. Примером таких строк могут служить строки упаковочных материалов. Таким образом можно четко различать в производственной СИ компоненты, связанные с конструированием, и хозяйственные компоненты, не связанные с конструированием. Если вы копируете данные из КСИ в ПСИ, дата окончания действия компонента ПСИ - это: Дата вступления в действие редакции родительской К-единицы из КСИ, или Дата вступления в действие строки ПСИ, если действие строки ПСИ истекает позже. Действие строки ПСИ оканчивается позже, чем действие строки КСИ, если: Строка удалена из ПСИ. Строка заменена строкой из КСИ, и выбран флаг История ПСИ в сеансе Параметры Управления конструкторскими данными (tiedm0100m000). Для включения строки из КСИ создается новый серийный номер для строки в ПСИ. Определение данных копирования КСИ При копировании строки КСИ в ПСИ при помощи сеанса Данные копирования КСИ (tiedm1120m000) LN копирует значения по умолчанию для новой СИ из следующих полей КСИ: Метод копир. КСИ. До изделия. Категория Издел.. Родительское изделие КСИ - это определенная редакция К-единицы. Компоненты могут быть изделиями или К-единицами. При копировании компонента из КСИ в ПСИ можно воспользоваться сеансом Данные копирования КСИ (tiedm1120m000) чтобы задать один из следующих методов копирования: Нет копирования Компоненты не копируются. Это бывает в следующих случаях: Единицы компонентов в полях Компонент и До изделия не совпадают. Нет действующей разрешенной редакции К-изделия. Компонент в КСИ не является физической К-единицей. Проектное изделие копируется в другое проектное изделие, для которого нет связи ни с изделием, ни с проектом. Копир.К-ед.в Изделие Копирование К-единицы в изделие и копирование соответствующей строки КСИ в строку ПСИ. Не проект.изд.в проект.изд. К-единица или КСИ не копируется, но копируется непроектное изделие в проектное изделие (т.е. стандартное изделие в заказное). Также спецификация непроектного изделия и маршрут копируется в спецификацию проектного изделия и его маршрут. Только КСИ в цеховую ПСИ Копируется только строка из КСИ в ПСИ. Какой метод копирования следует использовать? Для определения того, какой метод копирования необходимо использовать, нужно ответить на вопрос 1 и следовать инструкциям. Вопрос 1 Является ли исходный компонент проектным изделием (т.е. задан ли проект в первом сегменте кода изделия)? Если ответ - Да, продолжите на вопросе 3. Если ответ - Нет, продолжите на вопросе 2. Вопрос 2 Является ли целевой компонент проектным изделием? Если ответ - Да, выберите метод копирования Не проект.изд.в проект.изд.. Если ответ - Нет, продолжите на вопросе 4. Вопрос 3 Отношение с тем же проектом? Если ответ - Да, выберите метод копирования Только КСИ в цеховую ПСИ. Если ответ - Нет, продолжите на вопросе 4. Вопрос 4 Есть отношение с целевым изделием? Если ответ - Да, продолжите на вопросе 5. Если ответ - Нет, выберите метод копирования Нет копирования Вопрос 5 Изделие уже существует? Если ответ - Да, выберите метод копирования Только КСИ в цеховую ПСИ. Если ответ - Нет, выберите метод копирования Копир.К-ед.в Изделие Отношения При поиске изделий на основе заданных в сеансе Редакция К-единицы (tiedm1100m000) отношений LN пользуется следующими правилами: Когда данные копируются в проект, отношения с проектными изделиями являются приоритетными по сравнению с отношениями с непроектными изделиями. Если данные не копируются в проект, используются только отношения с непроектными изделиями. При поиске отношений используются следующие приоритеты: отношения, созданные для копирования из КСИ или используемые при копировании из КСИ, являются приоритетными по сравнению с отношениями, созданными для копирования К-единицы в изделие или используемыми при копировании К-единицы в изделие. Отношения, созданные для копирования К-единицы в изделие или используемые при копировании К-единицы в изделие, являются приоритетными по сравнению с отношениями, не используемыми в копировании. Связанные темы Структура одноуровневой СИ Обзор управления конструкторскими данными Конструкторские единицы Копирование К-единиц в изделия Изменение КСИ - автоматическая процедура Конечная обработка конструкторских данных |