| # Создание физической структуры из спецификации материалов изделия Можно использовать сеанс Создание физической структуры (tscfg2210m000) для создания физической структуры из спецификации материалов изделия (СИ). Если Физическая структура создается из спецификации изделия, то это приводит к прямому копированию действующих изделий из сеанса Спецификация изделия (tibom1110m000) подсистемы LN Производство в сеанс Номерные изделия (tscfg2100m000) подсистемы LN Обслуживание и ремонт. Если данные по обслуживанию изделия отсутствуют, система LN использует умолчания данных по обслуживанию изделия для типа изделия и группы изделия, чтобы создать изделия в подсистеме Обслуживание и ремонт. Создание физической структуры из спецификации материалов изделия Запустить сеанс Создание физической структуры (tscfg2210m000). В поле Источник, выбрать Специфик.изделия. Следует использовать опцию Поставки для создания физической структуры из Продаж (после продаж). Конечное изделие заказа на продажу, производственная СИ копируется в физическую структуру. При установке данного флага можно использовать поля в группе полей Диапазон выборки для создания физической структуры из диапазона групп установок, изделий или номерных изделий. Будет создана физическая структура для этого диапазона выборки. Если установлен флаг Проверка активности, то перед копированием изделий в физическую структуру проверяется действие изделий. LN проверяет следующее: Если изделие управляется редакциями и получено из поставок по продажам, система LN проверяет редакцию из строки заказа на продажу. LN Infor LN проверяет на дату действия из конструкторских единиц для данного изделия и редакции. Если изделие не управляется редакциями и извлечено из поставок по продажам, система LN проверяет дату действия из продаж на основе поля Дата конфигурации в продажах. Если изделие получено не из поставок по продажам, система LN берет дату действия заданную на входе. Модификация: Когда система LN создает физическую структуру из спецификации изделия (СИ), система LN рассматривает модификацию как допустимость. Изделия, которые принадлежат к модификации только создаются в обслуживании. Модификации проверяются из номерного изделия. Если в номерном изделии отсутствуют модификации, система LN проверяет модификации в строке заказа на продажу, если изделие получено из продаж. Обратиться к СИ, если источник не найден: Если данный флаг установлен при создании физической структуры из исполненной структуры или структуры изделия, и исходного изделия не найдено, система LN копирует спецификацию изделия этого изделия в физическую структуру. Проверки согласованности: Если физическая структура сгенерирована напрямую из производственной СИ LN Infor LN LN Производство, так и в подсистеме LN Обслуживание и ремонт, для гарантии, что структура задана без каких-либо несоответствий. Изделия в такой структуре должны быть определены в подсистеме LN Обслуживание и ремонт с должными данными по обслуживанию изделия с соответствующим управлением конфигурациями, и должны быть проверены на согласованность. LN выполняет следующие проверки согласованности: Чтобы различать изделия, относящиеся или не относящиеся к обслуживанию, система LN копирует контролируемые конфигурацией изделия, то есть номерные или анонимные изделия в физическую структуру. Если данные единицы обслуживания для изделия отсутствуют, то на основе умолчаний обслуживания будут созданы данные по изделию в изделиях обслуживания и скопированы в физическую структуру. Примечание Необходимо создать данные по обслуживанию для всех изделий, копируемых из производственной спецификации изделия в физическую структуру. LN Infor LN проверяет согласованность построения структуры. Номерное изделие всегда должно быть расположено над анонимным изделием для обеспечения того, что структура остается согласованной с определением изделия. LN Infor LN начинает копирование, когда в структуре обнаружена несогласованность и сгенерирован отчет об ошибках. LN Infor LN печатает отчет об ошибка, если номерное изделие находится под анонимным, как продемонстрировано на следующем примере: Пример
Уровень | Изделие | Конф. Управление | Данные по обслуживанию изделия присутствуют
УРОВЕНЬ 0 | X | Номерной | Да:
УРОВЕНЬ 1 | Y | Анонимный | Да:
УРОВЕНЬ 2 | А | Номерной | Да ------- Проблема уровень 1
УРОВЕНЬ 2 | В | Нет | Нет
УРОВЕНЬ 1 | Z | Анонимный | Да
УРОВЕНЬ 2 | А | Номерной | Да ------- Проблема уровень 2
УРОВЕНЬ 3 | В | Нет | Нет
УРОВЕНЬ 4 | C | Анонимный | Да ------- Проблема уровень 3
Все три проблемы возникли из-за того, что номерные изделия присутствуют под анонимными изделиями. LN печатает следующий отчет об ошибках: Не сгенерирована ФС для изделия Х по следующим причинам: Родительское изделие (Y-анонимное) имеет меньшие установки контроля конфигурации, чем дочернее изделие (А-номерное). Родительское изделие (Z-анонимное) имеет меньшие установки контроля конфигурации, чем дочернее изделие (А-номерное). Родительское изделие (B-нет) имеет меньшие установки контроля конфигурации, чем дочернее изделие (С-анонимное). LN проверяет на согласованность относительно петель в Спецификация изделия (СИ). Если два анонимных изделия находятся в противоположном соответствии в существующей структуре, то может привести к петле. LN выявляет петлю в спецификации изделия, то LN печатается отчет об ошибках, как показано в следующем примере: Пример
Уровень | Изделие | Конф. Управление | Данные по обслуживанию изделия присутствуют
УРОВЕНЬ 0 | X | Номерной | Да
УРОВЕНЬ 1 | Y | Номерной | Да
УРОВЕНЬ 2 | А | Номерной | Да
УРОВЕНЬ 2 | В | Номерной | Да
УРОВЕНЬ 1 | Z | Номерной | Да
УРОВЕНЬ 2 | А | Номерной | Да
УРОВЕНЬ 3 | В | Номерной | Да
УРОВЕНЬ 4 | X | Номерной | Да ------- Проблема уровень 1
LN печатает следующий отчет об ошибках: Для изделия X не может быть сгенерирована ФС по следующим причинам: Выявлена петля в СИ. |