| # Определение спецификации критических материалов СКМт позволяет выполнять планирование для изделий, которые являются критическими в производственном процессе. Типичным примером таких изделий являются компоненты с длительным временем выполнения, а также узлы, требующие большой загрузки мощностей внутренних или внешних производственных систем. Важную функцию в пакете Планирование предприятия выполняет поле Склад в сеансе Спецификация критических материалов (cprpd3120m000). Это поле необходимо заполнить, чтобы при моделировании основного плана не допустить распределения пакетом Планирование предприятия зависимого спроса на другой склад, чем тот, который используется при позаказном планировании. Если указан склад в строке СИ в сеансе Спецификация изделия (tibom1110m000), система LN использует этот склад, чтобы заполнить поле Склад. Если в строке СИ склад не указан, система LN использует склад, определенный для данного изделия в сеансе Изделия - Данные по заказу (tcibd2500m000). Кроме того, поле Склад можно заполнить вручную. В данном сеансе можно либо вручную определить СКМт, либо выбрать команду Генерация спецификации критических материалов в меню Дополнения, чтобы дать указание системе LN создать СКМт автоматически. В последнем случае, система LN разузлует производственную СИ до самого низкого критического уровня СИ, в котором будет найдено критическое изделие. Более подробная информация приводится в разделе Критические изделия. Примечание Если система LN создает спецификацию критических материалов, она учитывает даты начала и окончания действия для изделий, т.е. срок действия для изделия. Примечание СКМт можно создавать также и для типовых изделий. Связанные темы Генерация потребностей в критических материалах Критические изделия Основное планирование, Обзор Уровни плана и семейства продуктов Склад в строке СКМт |