| # Редакция К-единицы (tiedm1100m000) Используйте этот сеанс чтобы используйте этот сеанс, чтобы изменить и определить редакции К-единиц. Вы можете, например: Ввести данные для редакций конструкторских единиц. Импортировать данные редакции из прикладной программы САПР. Изменить статус редакции К-единицы. Связанные темы Обзор управления конструкторскими данными Конструкторские единицы Импорт данных из приложения САПР при помощи модуля Обмен Infor LN Обзор ссылочных указателей Интеграция Производство и Управление документами Конструкт.Единица К-единица, для которой вы хотите поддерживать редакции. Ручная нумерация редакций если выбран этот флаг, можно ввести номер редакции вручную при создании новых редакций. Если вы переключаетесь с одного режима нумерации на другой, например, с ручного на автоматический, для текущей серии редакции К-единицы генерируется следующий более высокий номер. Редакция К-единицы Редакция конструкторской единицы, для которой определяется спецификация изделия (СИ). Связанные темы Конструкторские единицы Статус Статус редакции. Допустимые значения Редакция К-единицы Статус Дата создания Дата, на которую была создана редакция. Кол-во в СИ Объем СИ. Набор единиц набор единиц Материал То, из чего сделана редакция К-единицы, для действующей редакции. Например, Бумага, пластик, дерево. Размер Насколько велика редакция К-единицы, для действующей редакции. Например, 200 мм x 1 метр. Норм.Стандарт Стандарт компании, национальный или международный стандарт, которому соответствует (или должна соответствовать) редакция К-единицы, для действующей редакции. Например, ISO 8601, NEN 3140, BS 1383. Един Единица измерения, например метр, килограмм или штука. Ед-ца веса Единица измерений для веса, например килограмм. Вес Вес редакции, введенный в единицах, определенных в поле Ед-ца веса. Констр. Работник, отвечающий за наблюдение за разработкой редакции. МИС В Групповое изменение СИ (МИС Использовано к контроль the Редакция К-единицы. Связанные темы Обзор управления конструкторскими данными Изменение КСИ - автоматическая процедура Обрабатывается Управлением изменениями если выбран этот флаг, в Управление данными (ODM) запускается процедура утверждения для редакции К-единицы. Чтобы получить возможность утвердить редакцию для производства, сначала необходимо завершить процедуру утверждения. Действует с Дата и время вступления редакции в силу. Можно вручную изменить эту дату на любую последующую дату Если имеется большое число редакций со статусом В разработке В разработке, можно запланировать даты действия для всех этих редакций. Если вы утверждаете редакцию К-единицы с датой действия для производства, более ранней, чем текущая дата, дата действия автоматически устанавливается на дату Утверждения технологом Утверждено технологом. Если редакция завершена, дата действия редакции для родительской К-единицы берется в качестве даты действия для строк ПСИ. Таким образом должна устанавливаться нужная дата действия для строк ПСИ. Действует до Если редакция имеет статус Утверждено технологом Утверждено технологом, поле Действует до является пустым, и можно задавать дату окончания действия вручную. Если создается редакция с датой действия, более ранней, чем дата окончания действия предыдущей редакции, дата окончания действия предыдущей редакции устанавливается на дату действия этой новой редакции. Нельзя изменить дату окончания действия, если: Статус редакции. Редакция была Утверждено технологом утверждена для производства, но поле Действует до заполнено. Связанные темы Конструкторские единицы Утвержд.дата конструктором Дата, на которую редакция была Утверждено конструктором Утверждена конструктором. После того, как редакция утверждается для конструирования Утверждено конструктором, ее нельзя удалить, можно только аннулировать или архивировать. Утвержден на Дату Производ. Дата получения редакцией статуса Утверждено технологом Утверждено технологом. Дата из САПР Дата, на которую редакция была импортирована из приложения САПР. Связанные темы Импорт данных из приложения САПР при помощи модуля Обмен Infor LN Текст Если этот флажок включен, можно ввести текст. Чтобы ввести новый или отредактировать существующий текст, щелкните по кнопке Текст. Заморозить Щелкните по этой опции, чтобы установить статус редакции на Заморожен Аннулированный Это можно сделать только для редакций со следующими статусами: Переустан. статуса ред. Щелкните по этой опции, чтобы установить статус редакции на Утверждено технологом Аннулированный Это можно сделать только для редакций со следующими статусами: Если у редакции статус выше статуса Заморожен Замороженный, и вы хотите изменить конструкцию, можно аннулировать эту редакцию и создать новую. Утвержд.для конструир. Щелкните по этой опции, чтобы установить статус редакции на Утверждено конструктором Аннулированный Нельзя изменить статус на Утверждено технологом Утверждено конструктором, если редакция создается МИС, для которого изменения КСИ еще не обрабатывались. Это можно сделать только для редакций со следующими статусами: Заморожен В разработке Утвержд. для производства Щелкните по этой опции, чтобы установить статус редакции на Утверждено конструктором Аннулированный Нельзя изменить статус на Утверждено технологом Утверждено технологом, если редакция создается МИС, для которого изменения КСИ еще не обрабатывались. Это можно сделать только для редакций со следующими статусами: Утверждено конструктором. В разработке Отмена редакции Щелкните по этой опции, чтобы установить статус редакции на Аннулирован Аннулированный Это можно сделать только для редакций со следующими статусами: редакции могут быть утверждены: редакции могут быть утверждены: Редакции могут быть утверждены: КСИ Щелкните по этой опции, чтобы запустить сеанс Конструкторская СИ (tiedm1110m000). Отношения Щелкните по этой опции, чтобы запустить сеанс Отношение Конструкторская единица - Изделие (tiedm1101m000). Ссылочные указатели по конструкторской единице Щелкните по этой опции, чтобы запустить сеанс Ссылочные указатели по конструкторской единице (tiedm0120m000), в котором можно просматривать, поддерживать и добавлять ссылочные указатели для конкретной редакции конструкторской единицы. |